

О приборе КорГон-5

Агронавигатор КорГон-5 (Корректор Гона) предназначен для удобного и точного пилотирования при выполнении авиахимработ. Прибор состоит из GPS/GLONASS(10Hz) -приёмника, android-смартфона (планшета) и программного обеспечения.
Питание GPSприёмника:  9 -:- 24V.    (допустимо питание от 5V).
Включение химтрека:  подать на управляющий провод (обычно жёлтый) управляющий "-".
ВНИМАНИЕ! Питание приёмников, приобретённых до сентября 2016 года:  5V.

Обзор пользовательского интерфейса
Рабочий режим
Правый верхний угол - кнопка входа в меню.  
Правый нижний угол – кнопка перехода на предустановленный масштаб захода на гон. 
Левый нижний угол – кнопка перехода на предустановленный масштаб на гоне. 
Левый верхний угол – кнопка задания базовых точек. 
В нижней части экрана:  посередине – масштабный отрезок и значение масштаба изображения, по краям – значения предустановленных масштабов. Кнопки «+» «-» для пошагового изменения масштаба.
Рядом с курсором – индикаторы краев гона, или границы  полосы опрыскивания.


По углам экрана расположены окна для ИНДИКАТОРОВ: скорость(путевая), курс(ФПУ), время(текущее), обработанная площадь(текущая), НОМЕР загруженного поля(этот индикатор ОБЯЗАТЕЛЕН!).  
Вверху посередине отображается номер текущего гона. Стрелки показывают куда и насколько нужно сместиться, чтобы попасть строго на гон. Одна стрелка – один метр. Актуально только при задании сетки гонов.
Меню
«Новое поле»   Для каждого обрабатываемого поля (или для группы рядом расположенных полей) создается отдельный файл, с номером и названием поля.  Место, в котором был создан файл  поля, отображается на экране оранжевым кружком и является маркером этого поля.  В файле  поля  сохраняются только химтреки. Кнопка «Новое поле» работает также и от внутреннего GPS-приемника смартфона. При осмотре полей с представителем заказчика, имея с собой смартфон из комплекта Коргон-5, можно создать файлы  полей («поля»), подлежащих обработке.
«Группа полей»  список выбранных полей из «Поля» .
«Удалить БЛ»  Удаляет базовые точки  и сетку гонов.   После чего можно создать новую сетку гонов, или продолжить работу в обычном режиме,  без  линий  гонов.   
«Поля»    Позволяет выбрать поле из списка  замаркированных (созданных) полей.
В строке поля  отображается номер поля, название, дата создания, удаление от текущей позиции.
    "Загрузить" -  кнопка со стрелкой вверх.  
    "Просмотреть" - земной шар.  При просмотре поля можно измерять расстояния. Для этого нужно интересующий Вас отрезок совместить с горизонтальным или вертикальным масштабным отрезком (растягивая, сжимая и поворачивая изображение). Измеренное расстояние отображается под масштабным отрезком.
    "Редактировать" - значок «текст». Назначение кнопок в нижней строке: 
           земной шар  -  просмотреть треки выбранного поля
           круг с крестиком  -  удалить контур
           квадрат со стрелкой  -  экспорт треков поля, в папку corgon5 (.kml) 
           дискета  -  запомнить изменения
        
"Удалить" - значок «умножение». При нажатии на «умножение» с задержкой, программа предложит удалить ВСЕ поля. 
"Новое поле" - значок «+» . Позволяет создать поле по координатам или по карте (земной шар).  Для создания поля по карте, необходимо приложение Карты Google и подключение к интернету.
 «Контур вкл/выкл»  Включает (выключает) режим контурного трека (оранжевый трек). Предназначен для измерения площади внутри контура. В этом режиме на экране появляется надпись   Контур выкл . При нажатии на центр экрана появляется надпись Контур вкл  и рисуется оранжевый трек контура поля. Следующее нажатие на центр экрана выключает  оранжевый трек контура. При следующем нажатии  на центр экрана,  включается трек контура, причём точка выключения соединяется с точкой включения трека контура. Если трек контура не имеет самопересечений, прибор вычисляет площадь внутри контура. Результат вычисления выводится в строке "Расчетная площадь"  (  меню - поля - выбранное поле - редактировать ).
«Навигация вкл/выкл»  Включает / выключает  режим навигации.  В  режиме навигации стрелка указывает направление на точку создания загруженного поля, а под  номером гона  выводится удаление до точки создания поля. При опрыскивании навигацию выключить. Кроме полёта на поле, навигацию можно использовать при перелётах, создав "поле" пункта назначения.
«Настройки»  Открывает меню настроек. Пункты меню описаны в самом меню. Крайний пункт меню – активационный ключ. Активационный ключ необходим для согласования смартфона с GPS-приемником и активации программы Коргон-5. С внутренним  GPS-приемником смартфона программа Коргон-5 работает в демо-режиме и может использоваться для создания "нового поля" по текущей позиции (меню - новое поле).
«День/Ночь»  включает дневной или ночной режим.

            Инструкция по применению

Скопировать на смартфон установочный файл программы Коргон-5 .
Установить приложение Corgon5. Открыть его.   Ввести активационный ключ. МЕНЮ – НАСТРОЙКИ – АКТИВАЦИОННЫЙ КЛЮЧ.  
Подать питание на GPS-приемник. Bluetooth смартфона запросит пинкод сопряжения – 1234. В дальнейшем сопряжение смартфона и GPS-приемника происходит автоматически.
Если нет Bluetooth соединения, на месте номера гона горит красный значок Bluetooth. Если нет данных от спутников, на месте номера гона горит красный значок «Антенна». 
Когда GPS-приемник установит связь со спутниками, красный значок сменится на «0». Прибор готов к работе.
Установите необходимые Вам значения в настройках.
Перед началом опрыскивания НЕОБХОДИМО создать файл поля (или файлы полей), которое Вы будете обрабатывать. Перед вылетом, зайти в меню «Поля» или «Группа полей» и загрузить требуемое поле. Если координата создания поля связана с полем, можно воспользоваться навигацией на точку создания поля.
Поскольку, штатно КорГон-5 работает с внешним GPS-приёмником, внутренний GPS смартфона должен быть выключен и отключено использование внутреннего GPS (см. внутренний GPS в настройках, галочка отсутствует).
Сетка гонов
Рекомендуется использовать сетку гонов. Для задания сетки при первом проходе после включения химаппаратуры нажмите в левый верхний угол – запишется базовая точка 1, ближе к концу гона перед выключением химаппаратуры нажмите в левый верхний угол – запишется базовая точка 2. Прибор соединит эти точки и создаст базовую линию, гон № 0. Чем больше расстояние между базовыми точками, тем точней  задается направление базовой линии.  Вверху экрана по центру -  номер гона.    При смещении от линии гона на расстояние больше половины межгонового расстояния, текущая линия гона гаснет и появляется следующая. Стрелки вверху экрана помогают лететь по линии гона. 1 стрелка – 1 метр.
Для перехода в обычный режим, или для смены сетки гонов, нужно войти в меню (правая верхняя кнопка), нажать кнопку «Удалить БЛ».
 
                        Для каждого обрабатываемого поля (или для группы нескольких небольших,  рядом расположенных  полей) необходимо создавать свой файл!

Демонстрационный режим
Включить GPS смартфона. В настройках активировать внутренний GPS. Все функции как в основном режиме. Вкл/выкл химтрека - нажатием на центр экрана. Работа в деморежиме ограничена, и по скорости отрисовки и по времени. Режим - для ознакомления с интерфейсом и функционалом программы КорГон-5.
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