



[bookmark: _Toc308813394][bookmark: _Toc308815569]



О приборе КорГон-5

Агронавигатор КорГон-5 (Корректор Гона) предназначен для удобного и точного пилотирования при выполнении авиахимработ. Прибор состоит из GPS/GLONASS(10Hz) -приёмника, android-смартфона (планшета) и программного обеспечения.

Из GPS-приемника выходят две пары проводов.  Два провода питания  (напряжение  питания СТРОГО 5V). Можно использовать автомобильный адаптер для зарядки моб. телефона.   Ток потребления до 120mA).  Два  провода  для управления химтреком.  При включении химаппаратуры, для включения химтрека, провода коммутации (управления)   должны  замыкаться друг на друга,  при выключении  -  размыкаться.  Подавать какое-либо напряжение на провода коммутации (управления) – НЕДОПУСТИМО! Можно  использовать  концевой выключатель, нормально разомкнутые контакты электромагнитного реле  или  расходомер, имеющий специальный выход управления. 

Обзор пользовательского интерфейса
Рабочий режим
Правый верхний угол - кнопка входа в меню.  В рабочем режиме здесь отображается номер текущего (открытого, загруженного) поля.
Правый нижний угол – кнопка перехода на предустановленный масштаб захода на гон. В рабочем режиме здесь отображается ФПУ (курс). 
Левый нижний угол – кнопка перехода на предустановленный масштаб на гоне. В рабочем режиме здесь отображается путевая скорость (км/ч).
Левый верхний угол – кнопка задания базовых точек. В рабочем режиме здесь отображается текущая обработанная площадь (га).
[bookmark: _Toc308815572]В нижней части экрана:  посередине – масштабный отрезок и значение масштаба, по краям – значения предустановленных масштабов. Кнопки «+» «-» для пошагового изменения масштаба.
Рядом с курсором – индикаторы краев гона, или границы  полосы опрыскивания.
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Вверху посередине отображается номер текущего гона. Стрелки показывают куда и насколько нужно сместиться, чтобы попасть строго на гон. Одна стрелка – один метр. Актуально только при задании сетки гонов.
Меню
«Новое поле»   Для каждого обрабатываемого поля (или для группы рядом расположенных полей) создается отдельный файл, с номером и названием поля.  Место, в котором был создан файл  поля, отображается на экране оранжевым кружком и является маркером этого поля.  В файле  поля  сохраняются только химтреки. Кнопка «Новое поле» работает также и от внутреннего GPS-приемника смартфона. При осмотре полей с представителем заказчика, имея с собой смартфон из комплекта Коргон-5, можно создать файлы  полей («поля»), подлежащих обработке.
«Группа полей»  список выбранных полей из «Поля» .
«Удалить БЛ»  Удаляет базовые точки  и сетку гонов.   После чего можно создать новую сетку гонов, или продолжить работу в обычном режиме,  без  линий  гонов.   
«Поля»    Позволяет выбрать поле из списка  замаркированных (созданных) полей и загрузить. Загрузить -  кнопка со стрелкой вверх.  Просмотреть - земной шар.  Переименовать - значок «текст». Удалить - значок «умножение». При нажатии на «умножение» с задержкой, программа предложит удалить ВСЕ поля. При нажатии на значок «+» откроется меню, позволяющее создать поле по координатам или на карте (земной шар).  Для создания поля по карте, необходимо приложение Карты Google и подключение к интернету.
 «Маркер вкл/выкл»  Включает (выключает)  химтрек  в  ручном  режиме,  когда  нет  управления  от химаппаратуры.  Например,  при осмотре полей, обрисовки границ поля, преград и т.п. Опрыскивать с включенным маркером, без включения/выключения химтрека НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!             
«Вкл.  навигацию»  Включает / выключает  режим навигации.  В  режиме навигации  синяя стрелка указывает направление на точку текущего поля, а под  номером гона  выводится удаление в метрах. При опрыскивании навигацию выключить.
«Настройки»  Открывает меню настроек. Пункты меню описаны в самом меню. Крайний пункт меню – активационный ключ. Активационный ключ необходим для согласования смартфона с GPS-приемником и активации программы Коргон-5. С внутренним  GPS-приемником смартфона программа Коргон-5 НЕ РАБОТАЕТ (за исключением создания поля по текущей позиции).
«День/Ночь»  включает дневной или ночной режим.
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Скопировать на смартфон установочный файл программы Коргон-5 (на данный момент актуальна версия Corgon5_v0.0030.apk).
Установить приложение Corgon5. Открыть его.  МЕНЮ – НАСТРОЙКИ – АКТИВАЦИОННЫЙ КЛЮЧ. Ввести активационный ключ (Активационный ключ поставляется в комплекте с ПО и GPS-приемником).
Подать питание на GPS-приемник (СТРОГО 5В, от любого адаптера моб. телефона). Подключить Bluetooth GPS-приемника к Bluetooth смартфона. Имя Bluetooth GPS-приемника – Serial Adaptor, пинкод сопряжения – 1234. В дальнейшем сопряжение смартфона и GPS-приемника происходит автоматически.
Если нет Bluetooth соединения, на месте номера гона горит красный значок Bluetooth. Если нет данных от спутников, на месте номера гона горит красный значок «Антенна». 
Когда GPS-приемник установит связь со спутниками, красный значок сменится на «0». Прибор готов к работе.
Перед началом опрыскивания НЕОБХОДИМО создать файл поля (или файлы полей), которое Вы будете обрабатывать. Перед вылетом, зайти в меню «Поля» или «Группа полей» и загрузить требуемое поле. Если координата создания поля связана с полем, можно воспользоваться навигацией на точку создания поля.

Сетка гонов
Рекомендуется использовать сетку гонов. Для задания сетки при первом проходе после включения химаппаратуры нажмите в левый верхний угол – запишется базовая точка 1, ближе к концу гона перед выключением химаппаратуры нажмите в левый верхний угол – запишется базовая точка 2. Прибор соединит эти точки и создаст базовую линию, гон № 0. Чем больше расстояние между базовыми точками, тем точней  задается направление базовой линии.  Вверху экрана по центру -  номер гона.    При смещении от линии гона на расстояние больше половины межгонового расстояния, текущая линия гона гаснет и появляется следующая. Стрелки вверху экрана помогают лететь по линии гона. 1 стрелка – 1 метр.
Для перехода в обычный режим, или для смены сетки гонов, нужно войти в меню (правая верхняя кнопка), нажать кнопку «Удалить БЛ».
 
                        Для каждого обрабатываемого поля (или для группы нескольких небольших,  рядом расположенных  полей) необходимо создавать свой файл!
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