4.5. Карты контрольных проверок.

	Карта предполётного осмотра

	№ п/п
	Содержание контрольной операции
	Необходимые действия, контролируемые параметры

	1.
	Осмотреть воздушный винт
	Убедиться в отсутствии трещин, сколов, вмятин, в наличие контровки на болтах

	2.
	Осмотреть двигатель
	Убедиться в отсутствии подтёков масла и топлива

	3.
	
	Убедиться в отсутствии механических повреждений двигателя и моторамы, надёжности их крепления, отсутствии люфтов, в наличии контровки

	4.
	
	Убедиться в отсутствии трещин на выхлопной системе, состоянии пружин и их контровки

	5.
	 
	Осмотреть карбюратор, электропроводку, наконечники свечей зажигания, электрические разъёмы

	6.
	
	Проверить шланги топливной системы и фильтр


	7.
	Осмотреть топливную систему
	Проверить уровень топлива, отсутствие подтёков, целостность бензобака, отсутствие на нём деформаций, вмятин, трещин, надёжность его крепления, закрытие сливного крана.

	8.
	Осмотреть функциональный модуль
	Проверить целостность элементов силовых панелей, пилона, подкоса, отсутствие деформаций, трещин, вмятин

	9.
	
	Проверить целостность и исправность приборов, радиооборудования, электротехнического оборудования

	10.
	
	Проверить исправность управления двигателем, лёгкость хода рукоятки управления двигателем (РУД) и педали газа

	11.
	
	Убедиться в отсутствии заеданий рулевого механизма (в лёгкости хода рулевых педалей)

	12.
	
	Осмотреть сиденья и привязные ремни на отсутствие повреждений и перетираний

	13.
	
	Проверить работу замков ремней безопасности

	14.
	
	Осмотреть шасси: рессоры и переднюю вилку, их крепление, целостность амортшнура, состояние осей и дисков колёс на отсутствие деформаций, люфтов и коррозии, контровку

	15.
	
	Проверить давление в шинах, целостность покрышек

	16.
	
	Проверить усилие торможения, нажав на педаль тормоза

	17.
	Осмотреть крыло
	Визуально осмотреть собранное крыло на симметричность консолей и отсутствие деформации

	18.
	
	Осмотреть носовой узел, состояние болтов, лепестков, тросов, носовых пластин, контровку

	19.
	
	Осмотреть боковые узлы, состояние болтов, тросов, пластин и кронштейнов, контровку

	20.
	
	Осмотреть консоли, заглянуть внутрь крыла, проверить узел крепления обшивки к консоли, надёжность фиксирования упорной латы и антипикирующей поддержки, осмотреть боковой узел, боковые балки, поперечину, контровку, обшивку изнутри

	21.
	
	Осмотреть задний узел килевой трубы, крепление всех лепестков, состояние тросов, болтов, контровки, основание мачты

	22.
	
	Осмотреть парус и латы, состояние ткани и швов, крепление лат, наконечники, профиль крыла

	23.
	
	Осмотреть карданный узел подвески, наличие всех болтов и их контровку, страховочную лямку троса поперечины

	24.
	
	Осмотреть боковые узлы рулевой трапеции

	25.
	
	Осмотреть заделки тросов и сами троса

	26.
	
	Проверить концевые антипикирующие поддержки, вставлены  ли до упора

	27.
	
	Убедиться в надёжной фиксации лат и антипикирующих тросиков

	28.
	
	Проверить симметричность установки концевых лямок

	29.
	
	Проверить затяжку гаек и контровку узла подвески крыла, подсоединение технологического антенного разъёма кабеля радиостанции

	30.
	
	Осмотреть латы нижней обшивки и их фиксацию

	31.
	
	Проверить, не остались ли у лишние болты, гайки, колечки




	Карта запуска и опробования двигателя

	№ п/п
	Содержание контрольной операции
	Необходимые действия, контролируемые параметры

	1.
	Зафиксировать дельталёт
	Установить противооткатные колодки под колёса

	2.
	Освободить площадку от посторонних предметов, людей животных
	Осмотреть площадку

	
	
	

	3.
	Сесть в переднее кресло
	Подогнать и пристегнуть привязные ремни

	4.
	Проверить выключение тумблеров
	Все тумблеры перевести вниз

	5.
	Открыть дроссельную заслонку карбюраторов
	РУД перевести в крайнее переднее положение

	6.
	Залить топливо в цилиндры
	Технику: провернуть КВ, вытянув плавно шнур стартера 3-4 раза, подкачать 3-5 раз «Primer»-ом 

	7.
	Предупредить персонал о запуске
	Пилоту: громко скомандовать: «От винта!»

	8.
	Технику подтвердить выполнение
	Технику: осмотреться и ответить: «Есть от винта!», скомандовать «Контакт!»

	9.
	Включить необходимые электрические цепи
	Пилоту: ответить «Есть контакт!», перевести тумблеры «Генерат», «Аккумул», «ВЗ1», «ВЗ2» в верхнее положение, контролировать загорание табло «Аккумул»

	10.
	Выставить обороты запуска
	Перевести РУД на 1,5 см вперёд от положения МГ

	11.
	Запустить двигатель
	Технику: взяться за рукоятку стартера, потянуть немного до щелчка зацепления и энергично вытянуть шнур на полную длину, при необходимости повторить

	12.
	Довести работу двигателя до устойчивых оборотов
	Технику: подкачать«Primer»-ом несколько раз. Контролировать загорание табло «Генератор»

	13.
	Прогреть двигатель
	Установить обороты 3500 об/мин, выдержать 2 минуты (летом) или 3 минуты (зимой)

	14.
	Проверить работоспособность 1-го контура зажигания
	Перевести тумблер «ВЗ1» вниз, убедиться в падении оборотов не более 300 об/мин. Перевести тумблер в верхнее положение 

	15.
	Проверить работоспособность 2-го контура зажигания
	Перевести тумблер «ВЗ2» вниз, убедиться в падении оборотов не более 300 об/мин. Перевести тумблер в верхнее положение

	16.
	Проверить работу двигателя на оборотах крейсерских режимов
	Переместить РУД до 5000 об/мин., выдержать 1 мин., контролировать устойчивость работы двигателя

	17.
	Проверить работу двигателя на оборотах малого газа
	Переместить РУД до 2000 об/мин., выдержать 1 мин., контролировать устойчивость работы двигателя

	18.
	Проверить приёмистость двигателя и работу на взлётном режиме
	Переместить РУД в крайнее переднее положение, контролировать выход на режим за время не более 3 сек., выдержать 1 мин., контролировать устойчивость работы двигателя

	19.
	Охладить двигатель
	Переместить РУД до 3000 об/мин., выдержать 2 мин.

	20.
	Доохладить двигатель
	Переместить РУД до 2000 об/мин., выдержать 10 сек.

	21.
	Выключить двигатель
	Перевести тумблеры «ВЗ1», «ВЗ2» в нижнее положение

	22.
	Продуть цилиндры
	Сразу же перевести РУД в крайнее переднее положение, вернуть в положение МГ после остановки винта

	23.
	Отключить цепи электропитания
	Перевести тумблеры «Генерат», «Аккумул» в нижнее положение




	Карта после освобождения ВПП

	№ п/п
	Содержание контрольной операции
	Необходимые действия, контролируемые параметры

	1.
	Прорулить на стоянку
	Установить ДЛТ носом к ветру 

	2.
	Выключить потребители
	Тумблеры «Рция», «Освещ», «Фара», «Строб» вниз, кнопкой отключить приёмник спутниковой навигации

	3.
	Охладить двигатель
	Выставить РУДом обороты 3000 об/мин, выдержать 2 мин.

	4.
	Выключить зажигание
	Тумблеры «ВЗ1», «ВЗ2» перевести в нижнее положение

	5.
	Продуть цилиндры
	Сразу же перевести РУД в крайнее переднее положение, вернуть в положение МГ после остановки винта

	6.
	Отключить цепи электропитания
	Перевести тумблеры «Генерат», «Аккумул» в нижнее положение

	7.
	Отключить гарнитуры шлемов
	Вынуть штекера микрофонов и телефонов из гнёзд

	8.
	Покинуть переднее сидение
	Отстегнуть ремень безопасности, встать на землю

	9.
	Покинуть заднее сидение
	Отстегнуть ремень безопасности, встать на землю

	10.
	Зафиксировать крыло
	Пристегнуть крыло ремнём безопасности переднего сидения

	11.
	Установить дельталёт в стояночное положение
	Довернуть дельталёт носом к ветру при ветре более 4 м/с или боком к ветру при ветре до 4 м/с (опустив подветренную консоль на землю)

	12.
	Зафиксировать дельталёт
	Установить под основные колёса противооткатные колодки




