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Конструкторский набор сверхлегкого самолета Х-32 (базовая цена на 01.2012):
	I.
	Фюзеляж  самолета базовой комплектации состоящий из:
	USD

	1.
	Каркаса фюзеляжа  самолета базовой комплектации, в том числе с поз. 1a – 1g:   
	3 512

	 1a.
	-          фюзеляжная балка с моторамой универсальной, со штангой ПВД, с точками крепления носовой стойки, с кронштейнами крепления основного шасси, со стыковочными узлами подкосов крыла и подкосов оперения, с кронштейнами упоров педалей, с точками крепления  педалей, каркасов сидений, с точками крепления форкиля, киля и хвостовой опоры, с кронштейнами крепления кабины типа «S»/типа «N»; 
	692

	 
	-          с базовым управлением РУС для пилота: по каналу крена - до поворотных роликов на балке, по каналу тангажа - до качалки на балке под моторамой, с поворотными роликами на балке;                                                                                          
	203 

	 
	-          с (технологически) пристыкованными силовыми пилонами в сборе с центропланом, со стыковочным крепежом пилонов; сборка в стапеле, в том числе:
	123 

	 
	-          с опорными кронштейнами системы управления закрылками ;      
	вкл. 

	 
	-          с профилями крепления кабины на центроплане;       
	вкл.

	 
	-          с точками крепления  верхних привязных ремней обеих пилотов;
	вкл.

	 
	-          с опорными узлами  для установки  системы спасения МВЕН;
	вкл. 

	 
	-          с опорными кронштейнами крепления топливного бака;
	вкл.

	 
	-          с системой управления закрылками, в том числе РУЗ с механизмом фиксации, командная тяга в сборе, синхронизирующий вал, качалки закрылков в сборе(3шт.), исполнительные тяги в сборе(2шт.), крепеж;
	163 

	 
	-          с каркасами сидений двух пилотов;
	125 

	 
	-          с подмоторной противопожарной перегородкой;
	80

	1b.
	Ножного управления РН для пилота, включая педали на оси  с крепежом, упоры педалей, тросовую проводку РН;
	306

	1c.
	Базового трехколесного шасси самолета, включая: 
	1267

	 
	-          самоориентирующуюся носовую стойку (стальная рессора), с колесом;
	217

	 
	-          арочную рессору основного шасси типа «М» /рессору основного шасси типа «Д», с полуосями и исполнительной частью гидросистемы;
	698 

	 
	-          основные колеса (2шт.) с тормозными шпильками;
	242 

	 
	-          стальную хвостовую опору;
	21 

	 
	-          крепеж узлов шасси, монтаж.
	89

	1d.
	Кабины из композиционных материалов (технологически установлена на балке), типа «S»/типа «N», с навешенной единой дверью по правому борту, с механизмом её запирания, со шпильками крепления бортовой сумки, РУД-1, РУД-2, пожарного крана, с подпедальными накладками из нержавеющей стали для переднего пилота, с шумозащитной перегородкой двигательного отсека в сборе с нетканым покрытием  и перегородкой отсека для размещения ресивера, с установленными лючками (5шт., кроме того 2-ой вариант верхнего люка, подогнанный по проему и крепежу), с уплотнениями подкосов крыла (приложены) и штанги ПВД, с пристыкованной задней частью кабины;
	1 047

	
	
	 624
 

 

 

	 
	-          с установленным по левому борту кабины РУД-1  (включая рычаг управления  обогатителем) с/без самоориентирующегося подшипника для дублированного управления двигателя Rotax-912UL(S);
	56 

	
	
	 

	 
	-          с проводкой управления от РУД-1 до карбюраторов двигателя, включая раздвоители дроссельной заслонки и обогатителя;
	107 

	 
	-          с установленным по левому борту управлением пожарным краном (не дублированным), включая пожарный кран;
	65 

	 
	с установленной приборной панелью Х-32-912 с центральной надстройкой (с вырезом под тахометр и указателем скольжения), с вырезами под базовые указатели (указатель скорости, УС-250, высотомер ВД-10, вариометр ВАР-10, указатель температуры головок цилиндров и  указатель температуры масла,  указатель давления масла, дополнительный указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель топливомера основного топливного бака), с вырезами под базовое электрооборудование, окрашенной, с комплектом амортизированного крепления на кабине;
	 115

	
	
	 

	 
	-          с установленной «бородой» приборной панели с/без выреза под счетчик наработки, окрашенной, с комплектом амортизированного крепления;
	32 

	 
	-          с монтажом базового электрооборудования на приборной доске, в т.ч.: замок зажигания, АЗС «Зажигание» (2шт.), переключатель указателя температуры головок цилиндров, АЗС «Потребители» (3шт.), сигнальные лампочки (с защитными козырьками) и пр. согл. эл. схемы, электромонтаж под указатель топливомера основного топливного бака.
	58 

	 
	-          с электромонтажами под контрольные указатели двигателя Rotax 912UL(S) на приборной доске, в т.ч.базовые: указатель температуры головок цилиндров и указатель температуры масла,  указатель давления масла, тахометр электронный (с электроразъёмами, предоставляемыми Заказчиком), без указателей;
	70 

	 
	-          комплектация базовой барометрической системы «статика-динамика»: датчик ПВД-6М, многоканальное разветвление (2шт.), влагоотстойники (2шт.) с кронштейном крепления, шланги, хомуты;
	23 

	
	
	 

	1e.
	Четырехточечных привязных систем пилотов (2) включая: ремни, замки, регулировочные пряжки и кронштейны крепления на каркасе фюзеляжа, крепеж;
	62 

	
	
	 

	1f.
	Подушки сидения переднего пилота, включая подголовник, подушки сидения второго пилота, включая подголовник;
	21 

	
	
	 

	1g.
	Чехла РУС-1 с окантовкой и крепежом;
	15 

	А.
	Систем самолета на фюзеляже, не перечисленных выше, в том числе:
	 

	
	с базовой электросистемой самолета  для двигателя Rotax-912UL(S), включающей:
	96 

	 
	-          кронштейны крепления аккумулятора, включая элементы его крепления;
	25 

	 
	-          аккумулятор (12 V);
	71 

	В.
	с базовыми системами самолета на фюзеляже (тормозной, топливной,электросистемой)
	423

	 II.
	Каркасы консолей крыла правой и левой (включая каркасы элеронов и закрылков), в сборе (за 1 крыло):
	1 090

	 
	-          с проводкой управления (приводной кронштейн элерона зафиксированный на одной заклёпке): в т.ч. исполнительный качалочный узел (технологическая сборка), поворотный роликовый узел (технологическая сборка), троса (2шт.) до качалки исполнительного узла, включая люнеты и муфту тандера (1 шт.);
	 

	
	
	 

	
	-          со шпильками привода управления закрылками с крепежом;
	 

	
	-          с лючками ниш управления с крапежом;
	 

	
	-          с установленными законцовками крыла;
	 

	
	-          без доработки;
	 

	
	-          с электропроводкой;
	 

	III.
	Каркас вертикального оперения (форкиль, киль и руль поворота) в сборе, с прилагаемой отгибной триммерной пластиной.
	294

 

	IV.
	Каркас горизонтального оперения (стабилизатор и руль высоты), в сборе, без доработки под установку исполнительного механизма триммера электрического, с крепежными кронштейнами, с двумя направляющими отверстиями для навески триммерной пластины на задней кромке РВ.
	425

	4.
	
	 

	 
	
	 

	4a.
	Триммерная пластина РВ в сборе в комплекте с регулируемой тягой, с крепежом.
	99

	V.
	Подкосы и контрподкосы:
	 

	5.
	Подкосы крыла (передние и задние), с зафиксированными вильчатыми стаканами с одной стороны, с припуском по длине, без отверстий под ушковые болты контрподкосов, без вильчатых стаканов с другой стороны (4шт.);
	174

	5a.
	Вильчатые стаканы подкосов крыла с крепежом (4шт.);
	вкл.

	5b.
	Контрподкосы крыла (россыпь) - 1комплект, с крепежом, кроме пункта 5с.
	92

	5c.
	Ушковые болты подкосов крыла (4шт.)
	23

	5d.
	Подкосы горизонтального оперения, частично собранные, с припуском по длине,  без вильчатого стакана с одной стороны (2шт.)
	65

	5e.
	Вильчатые стаканы подкосов оперения с крепежом (2шт.);
	вкл.

	VI.
	Троса управления и растяжки:
	 

	6.
	Тросовая проводка управления элеронами на подкосах (2шт.): муфт-2шт., люнетов-2шт.
	47

	6а. 
	Тросовой проводка управления элеронами на поворотных роликах в крыле (2шт.)
	44

	6b.
	Тросовой проводка управления элеронами по размаху консолей крыла(2шт.)
	вкл.

	6c.
	Комплект тросовой проводки управления РН (люнетов-4шт.).
	вкл.

	6d.
	Комплект тросовой проводки управления РВ (люнетов-1шт.).
	81

	6e.
	Комплект крыльевых тросовых растяжек оперения самолета.
	96

	6f.
	Комплект тросовых растяжек оперения самолета.
	88

	VII.
	Стыковочный крепеж самолета (1комплект)
	132


Цены  приведены  к  условиям  поставки   EXW-Харьков
В цену комплектующих включены: НДС 20% 
Украина,   61108   г. Харьков,  а/я 2090 
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