Владимир Павлович. Спрашиваю от неимения трубы ф100мм на главный лонжерон крыла, как у  Колб Ультрастара. 

Можно ли использовать такой вариант усиления вертикальной жесткости лонжерона. Изогнутой вставкой под весь лонжерон из листового алюминия или дюрали? Взлетный вес предпологается в 260кг. Размах крыла 12м. Неспешные фотополеты над Псебаем.

ф 70мм\2мм








Лист 1мм\алюминий (в две толщины) = 2мм


Или 0,5мм\ дюраль (в две толщины) = 1мм ?





Ряд заклепок





Заклепки снизу


В нервюры








