Бортовой программно-аппаратный комплекс измерения высоты полета RA1 является комбинированным прибором, объединяющим в себе радиовысотомер, барометрический высотомер, функции звуковых/голосовых предупреждений и т.д..
Через меню настроек возможен выбор различных режимов работы прибора. Только радио, только анероидный высотомер (с ручной подстройкой давления аналогично всем барометрическим высотомерам), автопереключение - при пропадании отраженного радиосигнала прибор переключается на барометрический датчик с ручной поправкой, гибридный режим - при пропадании радиосигнала прибор переключается на барометрический датчик с поправкой по высоте, рассчитанной по последним последним показаниям радиовысотомера.  
Прибор обладает функцией интеллектуального слежения за состоянием шасси с целью минимизации вероятности посадки с неверным положением шасси по причине человеческого фактора.
На приборе установлен яркий OLED дисплей без поляризационного фильтра, что обеспечивает 100% видимость в темных очках любого типа поляризации. 
Предусмотрена возможность установки дополнительного дисплея. (Активация дополнительного дисплея происходит через меню). Дополнительный дисплей дублирует показания второго дисплея.

Технические характеристики  

Радарный модуль
	
	Частота трансивера
	24 ГГц

	Тип модуляции
	непрерывный ЧМ

	Частота измерений
	50 Гц

	Диапазон измерений
	0,1-200 М

	Точность измерений
	±0.02 М

	Вес
	0,15 КГ *

	Питание
	8-12В, управляемое, с терминала

	Температурный диапазон
	+50 | -75 ℃



*Встраиваемый в крыло или фюзеляж радарный модуль заказывается в соответствии с моделью самолета.  В случае отсутствия данной модели в номенклатуре, модуль изготавливается в согласованном с заказчиком конструктиве.

Терминал 

	Ширина
	66 мм

	Высота
	43 мм

	Глубина (без ручки энкодера)
	127 мм

	Размеры отверстия в панели
	50 мм х 38 мм

	Крепежные отверстия
	2 х М5, 58 мм между отверстиями

	Вес 
	0,25 КГ

	Питание
	9-36В, 3ВТ


Точность измерения и другие характеристики прибора 

	до 200 М
	±0.02 М

	от 200 до 1000 М
	±10 М

	от 1000 до 5000 М
	±50 М

	5000 М +
	±100 М*

	 Расхождение показаний радио и барометрической относительной высоты в гибридном режиме на высотах 200-1000 метров
	±10 М

	 Синтезатор звука приближения к поверхности земли/воды 
	Да

	Синтезатор голоса
	Да

	 Поддерживаемые языки меню и голосовых сообщений
	Русский, английский (+любой язык по запросу заказчика, добавляется через встраиваемую SD-карту)

	Единицы измерения высоты
	метры (+футы, в будущих версиях)

	 Количество устанавливаемых пользователем значений высоты звуковой сигнализации
	4

	 Цифровые выходы для подключения дополнительной сигнализации по настраиваемым высотам
	Да

	Цифровые входы 
	День/ночь, 
Шасси убраны/выпущены, 
Закрылки убраны/пр. положение/выпущены,
с настройкой прямой/инверсный

	Встроенный датчик освещенности
	Да, с настройкой порога переключения с гистерезисом 3 мин

	Цифровой выход День/Ночь для переключения панели приборов в ночной/дневной режимы при отсутствии собственного датчика освещенности
	Да, с настройкой прямой/инверсный

	Экран
	Монохромный OLED антиблик, без поляризационных фильтров. 

	Регулировка яркости экрана и подсветки 
	Да, отдельно для каждого режима

	Предупреждение о потенциальной опасности посадки на воду с выпущенными шасси и на землю с убранными шасси
	Да, с алгоритмом анализа поведения пилота при посадке. Звуковое предупреждение в виде текущего состояния шасси звучит только при снижении без переключения шасси. Функция включается/настраивается через меню.

	Режимы отображения высоты
	1. Только истинная, радио
2. Только барометрическая абсолютная с настройкой поправки по давлению
3. Истинная радио с автопереключением на абсолютную барометрическую при пропадании сигнала радио
4. Истинная радио с автопереключением на относительную барометрическую при пропадании сигнала радио (гибридный режим)
5. Одновременное отображение Истинной(радио) и абсолютной (баро) высот
6. Одновременное отображение Истинной(радио) и относительной (баро) высот





