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1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Наименование параметра
	Характеристика

	1
	2

	1. Интервал рабочих температур, 0С
	от +50 до минус 20

	2. Рабочий диапазон, км/ч
	от 20 до 150

	3. Погрешность показаний при температуре +20°С ±5°С 
	0±1

	4. Смещение стрелки с начальной отметки шкалы при температуре +20°С±5°С и нормальном положении прибора по дуге шкалы, мм, не более
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2

	5. Вариация показаний
	0±1

	6. Герметичность корпуса такова, что
     при создании в нем разряжения,
     соответствующего скорости 150 км/ч, 
     спадание стрелки прибора не
     превышает за 1 минуту, кПa/мин.
	0,17

	7. Динамическая система герметична
     при давлении, соответствующем
     скорости, км/ч
	150

	8. Допустимое перегрузочное давление
     соответствует скорости, км/ч
	150

	9. Масса изделия (без монтажных
     деталей), кг
	


8 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
8.1. Пломбы предприятия-изготовителя во время действия гарантийного срока без представителя предприятия не снимать.

В случае нарушения пломбы при проведении проверок и других случаях, по окончании всех работ, пломбу восстановить вновь.

Отметку, дату и подпись выполнявшего работу вносить 
в раздел 7 паспорта.

Таблица результатов контроля параметров

	Дата
	Причина контроля
	Наработка СНЭ, ч., мин
	Температура

при контроле, °С
	Отсчёты:

П – прямой, О – обратный
	Проверяемые отметки шкалы в км/ч
	Подпись проводившего контроль

	
	
	
	
	
	50
	100
	150
	200
	

	
	
	
	
	
	Допустимая погрешность показаний в км/ч
	

	
	
	
	
	
	+ 6

– 10
	± 6
	

	
	
	
	
	
	Фактические поправки в км/ч
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2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	Наименование
	Шифр
	Кол.
	Заводской номер
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Указатель воздушной скорости
	УС-150
	1
	01181

	


7 ПРОВЕДЕННЫЕ РЕМОНТЫ И ДОРАБОТКИ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ
	Дата
	Наимено-вание работы
	Основание (наименование, номер и дата документа)
	Организа-ция, проводя-щая работу
	Новый ресурс и срок службы изделия
	Подпись ответст-венного лица

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Дата установки
	Шифр и номер объекта
	Дата сня-тия
	Наработка с начала эксплуатации
	Причи-на снятия
	Подпись за установку (снятие)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Апрель 2008года
	ЕЭВС 
СТ 2000С
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Назначенный срока службы в течение 5 лет.

Указанный срок службы действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения – 1,5 года со дня изготовления.
4 КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ
	дата
	Наименование операции
	Срок действия
	подпись

	1
	2
	3
	4

	30.06.92г.
	упаковывание
	Согласно разделу 3
	

	Март 2008г.
	распаковано
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Указатель воздушной скорости УС 150 № 01181 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

_________________________


_________________________


 «____»___________________ г.

