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1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Наименование параметра
	Характеристика

	1
	2

	1. Интервал рабочих температур, °С
	от +60 до –60

	2. Диапазон работы, км
	от 0 до 10

	3. Вариация показаний при температуре +25±10°С
	Не превышает величины, казанной в таблице 1

	4. Герметичность корпуса такова, что
при создании в нём разряжения,
соответствующего высоте 5000 м по
прибору, смещение стрелки
за 1 минуту, м, не более
	100

	5. При установке стрелки на «0» и при
давлении в корпусе 760 мм рт. ст.
– показания барометрической шкалы
отличаются от 760 мм рт. ст.,
не более мм рт. ст.
– показания подвижных индексов от «0» высоты, м, не более
	1,5

±10

	6. Погрешность показаний
	Не превышает величины, казанной в таблице 1

	7. Допустимые перегрузки, мм рт. ст.

– наибольшее давление

– наименьшее давление
	790±2

190±2

	8. Масса изделия без монтажных деталей, кг
	0,33


8 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ
8.1. Перевод стрелок высотомера вручную при помощи кремальеры разрешается до отметки 5 км с обязательным возвратом в исходное положение в обратном направлении, т.к. из-за конструктивных особенностей прибора перевод стрелок на 10 км приводит к рассогласованию в показаниях барометрической шкалы, стрелок и индексов.

8.2. При эксплуатации для обеспечения герметичности прибора, в случае необходимости, производить подтяжку втулки кремальеры, винта, расположенного рядом с кремальерой, резьбового кольца и штуцера.
8.3. Проверку шкаловой погрешности и неплавности хода стрелок производить при поверочной вибрации или зуммеризации с нагрузкой 0,1÷0,3 g.

В момент отсчёта допускается выключение поверочной вибрации или зуммеризации.
8.4. Гайка кремальеры законтрена красной краской при выпуске с предприятия. В случае нарушения контровки при проведении проверок и других случаях, по окончании всех работ, гайку необходимо законтрить вновь.

Отметку, дату и подпись выполнявшего работу вносить в раздел 7 паспорта.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	Наименование
	Шифр
	Кол.
	Заводской номер
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Высотомер
	ВД-10
	1
	642742

	


7 ПРОВЕДЕННЫЕ РЕМОНТЫ И ДОРАБОТКИ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ
	Дата
	Наимено-вание работы
	Основание (наименование, номер и дата документа)
	Организа-ция, проводя-щая работу
	Новый ресурс и срок службы изделия
	Подпись ответст-венного лица

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Дата установки
	Шифр и номер объекта
	Дата снятия
	Наработка с начала эксплуатации
	Причина снятия
	Подпись за установку (снятие)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Назначенный срока службы в течение 5 лет.

Указанный срок службы действительны при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и  эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации. 
Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок  хранения – 1,5 года со дня изготовления.

4 КОНСЕРВАЦИЯ И РАСКОНСЕРВАЦИЯ
	Дата
	Наименование операции
	Срок действия
	Подпись

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Высотомер ВД-10 № 642742 изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Главный контролёр

_______________________

«____» _______________ 20___ г.

М.П.

Руководитель предприятия
Представитель заказчика

_________________________
______________________

подпись
подпись

«____» ___________ 20___ г.
«____» ___________ 20___ г.

М.П.
М.П.

