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1. Назначение прибора
Прибор ПДП3 предназначен для измерения барометрической высоты, скоростного напора (воздушной скорости), вертикальной перегрузки, углов крена и тангажа, вертикальной скорости и отсчета времени. Расположение измеряемых величин представлено на рисунке 1.

2. Технические характеристики 

Переключаемые диапазоны измеряемых скоростей – 200км/ч, 300км/ч;

Переключаемые диапазоны измеряемых высот  - 300м, 600м, 5000м;

Максимальная измеряемая вертикальная перегрузка – 5g; 

Кратность изменения скорости на ЖКИ – 1км/ч;

Кратность изменения высоты на ЖКИ – 1м;

Кратность изменения вертикальной скороподъемности на ЖКИ – 0,2м/с;

Кратность изменения значений таймера на ЖКИ – 1с;

Диапазон рабочих температур –20 +60º;

Напряжение питание номинальное – 12 ±1 В (постоянный ток);

Максимальный рабочий диапазон напряжения питания – 10-17,5В (постоянный ток);

Масса – 1,5кг.

Прибор имеет выход под разъем RS232, позволяющий записывать измеряемые параметры на ПК. 

3. Описание конструкции
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Рисунок 1. Внешний вид установленного прибора ПДП3.

Прибор ПДП3 устанавливается под приборную доску и крепится четырьмя винтами М4. Размеры выреза и отверстий крепления прибора представлены на рисунке 2. 

Подключение прибора осуществляется по схеме представленной на рисунке 3. После подключения прибора необходимо выполнить контровку разъема проволокой.
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Рисунок 2. Внешний вид передней панели.
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Рисунок 3. Схема подключения прибора (вид на приборную часть разъема сзади прибора).

4. Инструкция по использованию интерфейса прибора 

 4.1 Основной режим работы прибора
Внимание: первые 10 секунд после включения идет приведение прибора, в это время он должен находиться в неподвижном состоянии. На всем протяжении приведения на экран выводится заставка, напоминающая об этом.
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Рис.4 а, б. Основной режим  работы прибора.

В настоящее время существует два вида интерфейса для ПДП3:

· Стандартный интерфейс с заливкой всей области (рис.4. а)

· Альтернативный интерфейс с черным контуром по краям (рис. 4. б)

Интерфейс выбирается заказчиком по предварительной договоренности.

Так же  предусмотрено два вида лицевых панелей с обозначением кнопок F1-F2-F3-F4-F5-M (рис.1.а) и B-D-C-E-T-M (рис.4.б).
В основном режиме работы клавиши F1 (B - bright) и F2 (D - dark) на лицевой стороне прибора меняют яркость дисплея. 

Клавишей F3 (C - color) изменяется цвет нижней части монитора (поверхности). Каждое нажатие переключает цвет  в варианте оранжевый - коричневый.

Клавиша F4 (E - engine) переводит прибор в систему контроля двигателя и обратно. 

Клавиша F5 (T- timer) включает таймер, повторное нажатие клавиши остановит его.
После нажатия клавиши М(menu) появляется основное меню прибора, пункты которого комментируются строкой-подсказкой, отображаемой в нижней части экрана.

4.2 Главное меню прибора

 Главное меню прибора изображено на рисунке 5. 
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Рис. 5. Прибор с включенным основным меню (нажата кнопка М).

Оно имеет следующие пункты:

- клавиша «ВЫСОТА» (F1) – задание высоты

- клавиша «СРЕДА» (F2) – настройки окружающей среды

- клавиша «ТАЙМЕР» (F3) – настройки таймера

- клавиша «МАРКЕР» (F4) – настройки маркера

- клавиша «НАСТР-КИ» (F5) – системные настройки

- клавиша «НАЗАД» (M) – выход из основного меню обратно в основной режим АГ

4.2.1 Задание  высоты

Нажатием клавиши F1 в основном меню осуществляется переход в подменю, в котором задается текущая высота. Это меню изображено на рисунке 6.
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Рис. 6. Задание текущей высоты(режим «ВЫСОТА»).

Кнопкой «РАЗРЯД» (F1)  выбираются единицы, десятки, сотни и т.д. метров. Клавиши «+» (F2) и «-» (F3) предназначены для увеличения и уменьшения соответственно. При нажатии «СБРОС» (F4) происходит обнуление высоты, т.е. высота задается равной 0000. После изменения текущей высоты,  ее необходимо сохранить нажатием кнопки «СОХР.» (F5), если же произошла ошибка, то можно вернуться к предыдущему меню, не сохраняя изменения, нажав «НЕ СОХР.» (M). 

4.2.2 Задание параметров окружающей среды

Из главного меню так же можно задать параметры окружающей среды, для этого необходимо перейти в подменю «СРЕДА», для этого следует нажать клавишу F2. Подменю «СРЕДА» показано на рисунке 7.
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Рис. 7. Задание параметров среды (режим «СРЕДА»).

В подменю «среда» активными являются четыре клавиши, а именно «Давление» (F1), «скорость»(F2), «темп-ра»(F3) и «назад»(M). Последняя клавиша осуществляет переход к главному меню, а первые три позволяют изменять давление, скорость и температуру соответственно. Параметры среды задаются, так же как и текущая высота. 

Для корректной работы прибора желательно задать точную температуру окружающей среды, так как значение динамического давления имеет некоторую зависимость от ее значения.
При нажатии кнопки «скорость»(F2) появляется меню сброса скорости (рис. 8) 

Внимание! Клавиша «Скорость» служит только для настройки нуля скорости в случае появления какого-то значения величины начальной скорости, отличной от 10км/ч или появления погрешности значений скорости. Работу с этим режимом необходимо выполнять только в условиях отсутствия скоростного напора на приемнике воздушного давления. Необходимо нажать кнопку «СБРОС», при этом значение скорости в сером окне должно стать равным «000 Km/h». После этого нажать кнопку «СОХР.» и выполнить выход из меню. 
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Рис. 8. Задание параметров текущей воздушной скорости (режим «СРЕДА»).

4.2.3 Таймер

Прибор оснащен встроенным таймером, включить который можно, выбрав в главном меню подменю «ТАЙМЕР»(F4). Это подменю представлено на рисунке 9.
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Рис.9. Подменю «ТАЙМЕР»

Таймер позволяет осуществлять как прямой, так и обратный отсчет. Клавиши «РАЗРЯД»(F1), «+»(F2) и «-»(F3) предназначены для задания необходимого времени. Включение таймера происходит путем нажатия кнопки «ПУСК» (F5), при чем если границы не были выставлены, то таймер, подобно секундомеру, начинает отсчет времени. После того как таймер был запущен, клавиша «ПУСК» меняется на клавишу «СТОП», которая предназначена для остановки таймера. Для сброса текущего значения таймера предназначена клавиша «СБРОС» (F4). Клавиша «НАЗАД» (M) осуществляет выход в главное меню.

Замечание: таймер также включается при нажатии клавиши F5  в основном режиме работы прибора, не заходя в меню. 

4.2.4 Задание маркеров

Прибор поддерживает такие функции, как задание маркеров скорости и высоты. Для этого необходимо перейти в подменю «МАРКЕР» (нажатием клавиши F4), которое имеет вид представленный на рисунке 10. Далее необходимо выбрать «ВЫСОТА»(F2) или «СКОРОСТЬ» (F1), в зависимости от того, какой маркер требуется задать. После того как маркеры установлены, на дисплее появятся стрелочки, указывающие на необходимые параметры полета. 
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Рис.10. Подменю «МАРКЕР»

4.3 Системные настройки

Одним из важнейших подменю является «НАСТРОЙКИ» (клавиша F5 главного меню). В нем можно изменить интерфейс, задать параметры шкал, установить ограничение скорости, как минимальное, так и максимальное, списать ошибку крена и тангажа, а также изменить цвет чисел.

Подменю «НАСТРОЙКИ» представлено на рисунке 11.
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Рис.11. Подменю «НАСТРОЙКИ»

- Клавиша «ИНТЕРФ.» (F1)  - настройка интерфейса
- Клавиша «ШКАЛЫ» (F2) – настройка диапазона шкал прибора

- Клавиша «ОГР. СКОР»  (F3) – установка ограничителей скорости

- Клавиша «УГЛЫ» (F4) – списывание углов

- Клавиша «ЦВ. ЧИСЕЛ» (F5)- изменяет цвет чисел интерфейса

- Клавиша «НАЗАД» (М) – возвращение в главное меню прибора

4.3.1 Настройка интерфейса прибора


Прибор способен работать в двух режимах отображения: режим «горизонт» (рис. 12), при котором неподвижной является картушка и режим «картушка» (рис.13), при котором уровень горизонта по крену не меняется, а крен показывает картушка. 
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Рис. 12. Работа прибора после включения режима «ГОРИЗОНТ»

[image: image14.jpg]



Рис. 13. Работа прибора после включения режима «КАРТУШКА»

Для настройки интерфейса прибора необходимо в меню настроек нажать клавишу «ИНТЕРФ» (F1). Меню интерфейса состоит из четырех пунктов (рис. 14):

· «КАРТУШКА» (F1)

· «ГОРИЗОНТ» (F2)

· «КОРР-ЦИЯ» (F3)

· «НАЗАД» (М)

Первые две клавиши соответственно переключают интерфейс прибора (соответствующий режим подсвечивается), третья клавиша предназначена для включения (надпись подсвечена) либо выключения значка коррекции ошибок по крену и тангажу вверху справа. При нажатии клавиши «НАЗАД» (M) происходит возврат в предыдущее меню.
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Рис.14. Меню «ИНТЕРФ.»

4.3.2 Настройка шкал прибора

Данное меню позволяет выбрать диапазон шкал прибора (рис. 15).  

[image: image16.jpg]



Рис. 15. Меню «ШКАЛЫ».

В этом меню можно настроить диапазон шкал высоты – 300, 600, 5000м и диапазон шкал скорости – 200, 300км/ч. Следует иметь ввиду, что цифровые значения высоты и скорости верхней части монитора не зависят от настройки шкал и продолжают показывать даже в том случае, если максимальные значения превышены. 

4.3.3 Установка ограничителей скорости


Прибор имеет возможность установки  пользовательских минимальных и максимальных ограничителей скорости. Внешний вид представлен на рис. 16.
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Рис. 16. Задание маркеров скорости.

В данном меню кнопкой МАКСИМАЛ (F1) задается максимальное ограничение скорости, кнопкой МИНИМАЛ (F2) – минимальное. Кнопка НАЗАД (М) – выход в предыдущее меню. Для задания маркера необходимо выбрать соответствующий пункт. Настройка маркеров производится аналогично настройке высоты (см. п. 2.1).

4.3.4 Списывание углов


Эта настройка предназначена для установки нулевого положения прибора в пространстве. Внешний вид меню представлен на рис. 17.
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Рис. 17. Задание списывания углов

В данном меню кнопкой КРЕН (F1) задается списывание углов крена, кнопкой ТАНГАЖ (F2) – списывание углов тангажа. Кнопка НАЗАД (М) – выход в предыдущее меню. Для задания списывания углов необходимо выбрать соответствующий пункт. Настройка производится аналогично настройке высоты (см. п. 2.1).

4.3.5 Изменение цвет чисел интерфейса


Кнопкой ЦВ. ЧИСЕЛ (F5) меню системных настроек можно изменить цвет чисел индикации прибора. При нажатии кнопки происходит переключение цветов с зеленого на белый и обратно.
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