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                                        Прайс - лист на ткани 

	Наименование
	Состав
	Вес г/м2
	Ширина см.
	Цена (п.м.)


Подкладочные ткани (пр-во Китай, Корея)
	Подкладочная 170Т
	100 % п/э
	58
	150*
	9-60

	Подкладочная 180Т
	100 % п/э
	
	150*
	10-50

	Подкладочная 190Т
	100 % п/э
	63
	150*
	11-20

	Подкладочная 210Т
	100 % п/э
	
	150*
	12-50

	Подкладочная набив.
	100 % п/э
	
	150*
	26-00

	Сетка подкл. гл.кр.
	100 % п/э
	
	150*
	27-00

	Сетка подкл. набив.
	100 % п/э
	
	150*
	33-00

	Ткань «флажная»
	100 % п/э
	68
	150*
	29-00

	Ветрозащитная/ пуходержащая
	100 % п/э
	
	150*
	25-00

	Флис
	100 % п/э
	260
	150*
	58-00


Курточные / тентовые ткани (пр-во Китай, Корея)
	Poly/Taffeta PU 2000 гл.кр. / КМФ
	100 % п/э
	78
	150*
	27-00 / 32-00

	Poly/Taffeta PU 2000 Рип-Стоп гл.кр.
	100 % п/э
	78
	150*
	29-00

	Poly/Taffeta 210Т РU Silver гл.кр. / КМФ
	100 % п/э
	78
	150*
	27-00 / 32-00

	Taslan 320Т гл.кр.
	100 % нейлон
	160
	150*
	48-00

	Taslan 186Т набив.
	100 % нейлон
	160
	150*
	60-00

	P/Oxford 210T гл. кр.
	100 % п/э
	125
	150*
	34-00

	P/Oxford 210T набив.
	100 % п/э
	125
	150*
	36-00

	P/Oxford 240T гл. кр.
	100 % п/э
	140
	150*
	36-00

	P/Oxford 240T гл. кр.
	100 % п/э
	150
	150*
	40-00

	P/Oxford 240T набив.
	100 % п/э
	150
	150*
	37-00

	P/Oxford 300T гл. кр.
	100 % п/э
	210
	150*
	42-00

	P/Oxford 420T гл. кр.
	100 % п/э
	260
	150*
	43-00


Плащевые / смесовые ткани (пр-во Китай, Корея)
	Т/С гл.кр. / набив.
	65 % п/э 35 % х/б
	220
	150*
	55-00 / 58-00

	Т/С гл.кр. / набив.
	65 % п/э 35 % х/б
	220
	150*
	64-00 / 66-00

	Смесовая
	50 % п/э 50 % х/б
	215
	150*
	55-00

	Смесовая
	50 % п/э 50 % х/б
	270
	150*
	60-00

	Фланель набив.
	100 % х/б
	120
	150*
	50-00

	«Рип-стоп» набив.
	100 % х/б
	230
	150*
	75-00


Смесовые ткани для медицинской одежды (пр-во Китай, Корея)
	Т/С гл.кр. 
	65 % п/э 35 % х/б
	126
	150*
	41-00

	Т/С гл.кр. 
	65 % п/э 35 % х/б
	120
	150*
	38-00


* - допустимое отклонение при ширине 150 см. +/- 2,5 см.
