Сравним обтекание двух цилиндров радиусом 4 см.

1-й имеет гладкую поверхность.

2-й имеет 5 рядов цилиндрических выступов радиусом 1 мм, высотой 1 мм.

Поток вытекает из прямоугольного сопла со скоростью 20 м/с, проекция цилиндра на плоскость сопла не касается его (нет непосредственного обтекания).
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В первом случае поток отклоняется в сторону цилиндра более интенсивно, чем во втором.
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Сравним проекции усредненной скорости потока  на ось, нормальную к плоскости сопла. Цена деления графиков 2 м/c.
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Возмущения, вносимые в поток вторым цилиндром, заметно выше. Скорость обтекания отклоненным потоком во втором случае ниже на 16%.
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Предельное разрежение во втором случае ниже в 2.21 раза.
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Общее распределение давления близко для обоих цилиндров. Во втором случае возмущения, вносимые в поток цилиндром, носят пульсационный характер по времени и затрагивают область между соплом и цилиндром.
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