                                           ИНСТРУКЦИЯ
                                      Расходомер-регулятор Rm-Reg-StM              
      Расходомер-регулятор Rm-Reg-StM  предназначен для измерения и индикации суммарного  (в литрах) и мгновенного ( в литрах на Га) расходов рабочего раствора аппаратуры УМО и автоматической подстройки гектарного расхода под заданное значение.  Расходомер-регулятор Rm-Reg-StM  имеет функцию автоподстройки под параметры конкретной химаппаратуры и  конкретного химпрепарата.  
	Прибор состоит из блока вычисления-индикации, блока управления шаговым двигателем, датчика расхода, регулирующего крана с шаговым двигателем.
УСТАНОВКА
   Датчик-водомер монтируется в разрыв трубопровода. Направление потока должно совпадать с направлением стрелки на донышке датчика. Важно расположить датчик таким образом, чтобы он был постоянно заполнен жидкостью.  Блок измерения и индикации крепится на приборной панели или в другом удобном для обозрения месте. Измерительный блок необходимо содержать в чистоте. Недопустимо попадание в блок влаги.  Жидкокристаллический дисплей не должен длительное время подвергаться воздействию прямого солнечного света. Не допускайте резких изгибов кабеля, не нагружайте его в местах выхода из датчика, измерительного блока и разъемов. Необходимо обеспечить неподвижность кабеля в местах выхода из разъемов, датчика и измерительного блока (просто говоря, чтобы он не болтался и не перегибался).
   Кран монтируется в разрыв трубопровода перед  датчиком (по потоку).
   Питание -  12-:-24 В, подается через тумблер (АЗС) на двухпроводный кабель.  Плюсовой провод 
отмечен : обычно красной термоусадкой, полосой и т.п.  Не рекомендуется ошибаться с полярностью питающего напряжения! Ток потребления до 1А. В цепь питания желательно установить предохранитель.

       Описание  МЕНЮ

   При включении прибора на дисплее появляется название прибора, установленные значения  рабочего расхода, ширины захвата, средней путевой скорости. Затем прибор переходит в рабочий режим. На дисплее слева гектарный расход, справа суммарный расход.  Надпись NO GPS говорит о том, что либо нет сигнала GPS либо нет движения  (скорость <50км/ч).  Надпись GPS говорит о том, что расход вычисляется с учетом путевой скорости.
   На верхней грани имеется окошко, через которое виден светодиод GPS-модуля. Мигает – есть сигнал GPS.
   На нижней грани три кнопки. Средняя  кнопка MENU/OK для входа в меню и для подтверждения выбранного значения. Крайние кнопки для перемещения по меню влево/вправо и для уменьшения/увеличения цифровых значений.   Для  входа в меню нажать среднюю кнопку с задержкой более 3 сек.
Пункты меню:
- РАБОЧИЙ РАСХОД  - средней кнопкой войти в этот пункт, крайними кнопками установить требуемое значение, средней кнопкой подтвердить  (нажатия короткие). Для следующих пунктов меню назначение кнопок аналогично.
При листании меню влево:
- ШИРИНА ЗАХВАТА – ширина, на которую распыляется химия вашей аппаратурой
- СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ – ваша средняя путевая скорость на гоне
- РЕЖИМ СКОРОСТИ – выбираете использовать GPS или нет
- МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД – расход, ниже которого запрещено вращение крана; это значение должно быть на один-два  л/га  меньше рабочего расхода
- КАЛИБРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ – задайте объем жидкости, который  Вы будете проливать при КАЛИБРОВКЕ. 
- КАЛИБРОВАТЬ - Калибровка проводится для настройки прибора на вязкость препарата и на параметры  датчика водомера. На дисплее " 0,0  КАЛИБР  0 ".  Пролить через систему установленное значение объема (КАЛИБРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ).  Можно непосредственно в работе над полем.  В процессе пролива на дисплее отображается гектарный и суммарный расход с учетом предыдущей настройки (калибровки). После того как пролив закончен, нажать  на среднюю кнопку (ОК).  На дисплее объем , соответствующий одному импульсу датчика.  Если это значение входит в разрешенный диапазон, прибор выдает сообщение "калибровка ОК!", если нет - "ОШИБКА", и устанавливает "заводское" значение параметра. После всех сообщений, на дисплее " 0,0   NO GPS    0 " - прибор в рабочем режиме.  Чем точнее пролитый объем соответствует установленному значению, тем точнее калибровка.  
- ФАБРИЧНЫЕ НАСТРОЙКИ – нажатие кнопки ОК с паузой 3 сек возвращает прибор к фабричным настройкам.
[bookmark: _GoBack]- РАБОЧИЙ РЕЖИМ – возврат в рабочий режим. В РАБОЧИЙ РЕЖИМ можно выйти из любого пункта меню нажатием кнопки ОК на 3 сек. 
 Перед началом работы (до включения автоматики и при полностью открытом кране-регуляторе) средствами регулировки расхода Вашей химаппаратуры необходимо установить максимальный расход на 1-:-2 л/га больше, чем РАБОЧИЙ РАСХОД.  Рабочее положение задвижки крана-регулятора должно быть в районе середины, во всяком случае, не возле положения ЗАКРЫТО или ОТКРЫТО.  Т.е. нужно обеспечить регулировочный диапазон.
В рабочем режиме без наличия расхода, например на земле, крайними кнопками можно вращать кран-регулятор. В полете, при наличии расхода, крайними кнопками можно корректировать рабочий расход. В момент отпускания кнопки прибор запоминает текущий расход как рабочий. Новое значение текущего расхода активно до выключения питания.
Для сброса суммарного расхода, перед следующим вылетом выкл./вкл. Питание.
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