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Агронавигатор КорГон-3 (Корректор Гона) предназначен для удобного и более точного пилотирования при выполнении авиахимработ. Прибор состоит из автомобильного навигатора EasyGo 520b, программы КорГон-3 и блока управления химтреком (треком внесения химпрепарата).
Из блока управления выходят четыре провода. Два провода питания  (напряжение  питания от 5V до 15V, ток потребления до 50mA),  и  два  провода  для коммутации. При включении химаппаратуры  эти провода должны  быть замкнуты,  при выключении  -  разомкнуты.Можно  использовать  концевой выключатель, электромагнитное реле  или  расходомер Rm-an 2010,  имеющий специальный выход управления.
Обзор пользовательского интерфейса
Рабочий режим
По краям экрана расположены большие кнопки (можно нажимать в перчатках). 
Правый верхний угол - номер поля. Нажатие на эту кнопку - вход в оперативное меню. 
Левый верхний угол - номер гона. Нажатие на эту кнопку задает базовую точку.
Левый нижний угол - путевая скорость. Нажатие на эту кнопку - предустановленный масштаб №1.
Правый нижний угол – текущее время. Нажатие на эту кнопку - предустановленный масштаб № 2.
Средние кнопки - пошаговое изменение масштаба.                                                                                                                                                                                   Синяя линия - прогностическая линия гона, в данном примере - первого гона.                     
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Оперативное меню
«Новое поле»   Для каждого обрабатываемого поля создается отдельный файл, с номером и названием поля.  Место, в котором был создан файл  поля, отображается на экране красным кружком и является маркером этого поля.  В файле  поля,  сохраняются только химтреки. 
«Удалить БЛ»  Удаляет базовые точки  и прогностические  линии гонов.   После чего можно создать новую сетку гонов, или продолжить работу в обычном режиме,  без  прогностических   линий  гонов.    
«Вкл.  навигацию»  Включает  (выключает)  режим навигации.  В  режиме навигации  синяя стрелка указывает направление на маркер текущего поля, а под  масштабным отрезком  выводится удаление в метрах.
«Вкл. химтрек»  Включает (выключает)  химтрек  в  ручном  режиме,  когда  нет  управления  от химаппаратуры.  Например,  при осмотре  и  маркировании  полей.             
«Меню»  Открывает  основное  меню.  
«Назад»  Выход в рабочий режим.
[bookmark: _Toc308815573]Основное меню
«Выход»              Выход из программы  КорГон-3
«День»                  Переключение  дневного  и ночного режимов.	
«Просмотр»       Просмотреть текущее поле  (можно в полете).  В окне просмотра отображаются только химтреки.  Ориентация изображения  -  «север сверху».
«Назад»               Возврат  в  рабочий  режим.          
«Загрузка»         Позволяет выбрать поле из списка  замаркированных полей и загрузить (открыть) его для навигации на него  или для работы на нем.  После загрузки откроется окно рабочего режима.  Если в файле этого поля записывался до этого химтрек, крайняя точка химтрека будет соединена прямой линией с точкой, в которой произошла загрузка.
«Поля»                 Позволяет выбрать поле из списка  замаркированных полей и загрузить (открыть),  просмотреть, переименовать или удалить. 
«Свойства»        Открывает меню настроек.
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Ширина захвата         в метрах           
Заливка трека              ширина трека  в процентах от ширины захвата
Масштаб №1   масштаб, который оперативно устанавливается нажатием на левую нижнююкнопку
Масштаб №2   масштаб, который оперативно устанавливается нажатием на правую нижнюю кнопку 
Полож. Курсора   расстояние от курсора до нижней стороны экрана (в пикселях)
Длина курсора      длина курсоуказателя (в пикселях)
Порог точности     при значениях точности  выше установленного, трек не пишется и выдается сообщение.
 (рекомендуемое значение -50)
Порог скорости    при значениях скорости (км/ч)  ниже  установленного, трек не пишется
Количество полилиний     количество крайних сохраняемых треков с выключенной химаппаратурой (треков захода на гон),  более ранние стираются  
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1. Включить навигатор. 
2. Включить Bluetooth. (слева полоса прокрутки или в верхней строке) 
- нажать нижнюю кнопку в полосе прокрутки
- откроется окно Bluetooth, подождать (2-3 сек.), значки в этом окне подсветятся – Блютуз  АКТИВИРОВАН
- выйти из окна Bluetooth (правый верхний угол).
3. Включить Навигацию.  Загрузится программа  КорГон-3.  Откроется окно рабочего режима.  
4. [bookmark: _GoBack]Включить питание  блока управления.  Примерно через 10 секунд по Bluetoothканалу  установится связь  между навигатором и блоком управления.  Значок Bluetooth на экране рабочего режима  изменит цвет на синий. Значок  индикации включения химаппаратуры – желтый квадратик, при включении химаппаратуры (замыкании контактов блока управления) меняет цвет на синий.
5. Произвести, если  нужно,  необходимые  настройки (см. меню  «Свойства»).  
6. Выбрать  режим «День»  или  «Ночь».
7. Открыть файл с тем полем, которое вы собираетесь обрабатывать.  Для этого, открыть оперативное меню (правый верхний угол экрана), открыть основное меню (кнопка «Меню»),  открыть список созданных (замаркированных) полей (кнопка  «Загрузка»  или  кнопка  «Поля»), выбрать нужное вам поле и нажать кнопку «Загрузить».  Список полей можно сдвигать вверх или вниз скользящим движением пальца.
8. Если поле, которое вы собираетесь обрабатывать, не замаркировано заранее, и его нет в списке полей для загрузки - сделать это можно перед вылетом  или  при подлете.   Для  создания нового  поля нужно в оперативном меню нажать кнопку «Новое поле». После чего откроется окно рабочего режима с номером нового поля в правом верхнем углу.
9. Далее производите обработку поля. При переходе к обработке другого поля НЕ ЗАБУДЬТЕ загрузить файл, соответствующий этому полю. 
Методики внесения  химии  с  навигатором КорГон-3 такие же,  как и с обычными  навигаторами.  При обработке поля прямолинейными гонами, можно использовать режим сетки гонов.  Для создания сетки гонов, необходимо задать базовую линию (БЛ).  Базовая линия задается двумя базовыми точками (БТ1 и БТ2).  Базовая точка задается нажатием на левую верхнюю кнопку.  Сразу после задания БТ2,  параллельно базовой линии (гон №0) создается сетка рекомендуемых линий гонов с шагом, равным ширине  захвата. На экране  видна  только та линия гона, ближе к которой вы находитесь(прямая линия синего цвета).  В левом верхнем углу экрана -  номер этого гона.  Чем больше расстояние между базовыми точками, тем точней  задается направление базовой линии.  Для перехода в обычный режим нужно войти в оперативное меню (правая верхняя кнопка), нажать кнопку «Удалить БЛ». Перед работой (и периодически в межсезонье) зарядите аккумулятор навигатора. 
                        Для каждого обрабатываемого поля необходимо создавать свой файл!
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