Сверхлегкий двухместный самолет предназначенный для спортивных ,  туристических полетов а также для первоначального обучения пилотов.  Конструкция самолета выполнена из композитных материалов и представляет собой концептуальную модель последнего поколения с  верхним расположением крыла, неубирающимся шасси с передним поворотным колесом. Самолет обладает хорошими аэродинамическими формами, что позволяет ему показывать хорошие результаты. В сравнении с аналогичными самолетами данной категории , его преимуществом является  хорошие эргонометрические показатели, позволяющие достичь максимального удобства для пилота  а также представлять летчику хороший обзор. (внутренняя ширина кабины составляет 1240 мм)

      Еще одним из преимуществ  самолета является его  хорошая управляемость.  Все отклоняющие площади систем управления самолета  аэродинамически уравновешены  , что делает самолет  легким и послушным в управлении. При этом самолет «простит» летчику небольшие ошибки  в управлении и в тоже время сохранит устойчивость в полете. Несущая конструкция самолета выполнена  методом «сэндвича»  из стеклопластика , рекомендованного для авиационного строения .Там,  где  в конструкции необходимо использовать металл, применен  алюминиевый сплав , а в тех  случаях, где необходима повышенная прочность ,использованы легированные металлы, обычно употребляемые в авиастроении.

       В стандартной комплектации  самолет оборудован двигателем   ROTAX 912  с мощностью 100л.с.  с  трехлопастным винтом диаметром 1680 мм.

ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

размах крыльев                              9800 мм

длина                                                6745 мм

высота                                              2423  мм
площадь рулевых площадей     3 140 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

крейсерская скорость                                                     190 – 250  км/час

посадочная скорость  с закрылками (2 ступень)      64  км/час

посадочная скорость  без закрылок                            80 км/час

максимальная скорость                                                 280 км/час

максимально допустимая скорость                             298 км/час

подъемная скорость ( ROTAX 912 ULS)                       8,6  м/сек

максимальная  высота                                                    5500 м

максимальный радиус полета                                      1500 км

      Кроме того предусмотрено несколько вариантов  опций, которые позволяют  сделать данный самолет более привлекательным с точки зрения его транспортировки, хранения и эксплуатации.

      В частности, предусмотрен вариант быстрого демонтажа  крыльев самолета , что позволяет транспортировать  самолет на дальние расстояния или же обеспечить его хранение  на небольшой площади.

      Возможен вариант изготовления самолета с быстро складывающимся крылом без его демонтажа. Это очень удобно при интенсивной эксплуатации самолета, когда  места использования находятся на значительном удалении а также при работе в условиях севера, когда его хранение в теплом ангаре не будет занимать  много места и в тоже время подготовка к полету будет  проводиться в относительно короткий срок

      Предусмотрен вариант изготовления самолета с убирающимся шасси

      Возможен вариант использования углепластика в изготовлении несущих частей самолета 
