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Рисунок 18. Установка цилиндров.
5 – прокладка основания цилиндра, 10 – цилиндра, 15 – гайка (1/2”х20), 20 – гайка (3/8”х24), 25 – втулка, 40 – прокладка, 45 – крышка клапанов, 50 – винт

Слегка смажьте маслом шпильки цилиндров на блоке двигателя и сквозные шпильки.

Поверните двигатель таким образом, чтобы шатун первого цилиндра оказался в своем крайнем верхнем положении, после чего установите поршень на шатун с помощью поршневого пальца, как показано выше на рисунке 17.

Убедитесь, что разъемы поршневых колец обращены к верхней части двигателя.

А теперь, самое приятное.

Протяните инструмент сжатия поршневых колец (обжимку) по всему поршню с тем, чтобы позволить цилиндру надвинуться на поршень.

Устанавливаем первый цилиндр:  убедившись в правильном положении цилиндра, аккуратно надвигайте его на поршень, до тех пор, пока обжимка не сползет через юбку поршня (после чего ее можно будет удалить через выемку шатуна). Продолжайте надвигать цилиндр до прохода через шпильки и соприкосновения с блоком двигателя. Посмотрите на рисунок 19.

