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	ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА
	
	Vmax ≤ 250км/ч
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	ВНИМАНИЕ!
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перед полетом вынь чеку
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	При аварии тяни
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	ВНИМАНИЕ!
	
	

	выполнение  фигур акробатического
	
	0
	1/4П
	1/2П
	3/4П
	П
	

	пилотажа и  штопора ЗАПРЕЩЕНО!
	
	<5л
	13л
	25л
	38л
	>55л
	

	Запуск двигателя в полете на Н ≥50м
	

	Работа дв-ля на n <1400 – ЗАПРЕЩЕНА!
	

	Останов дв-ля на n >2000 – ЗАПРЕЩЕН!
	
	
	
	

	Не превышайте  Vmax= 250 км/ч
	
	
	
	

	Минимальная скорость Vсвал= 100 км/ч
	
	
	
	

	Макс. обороты не >5800 (5 мин)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование параметра
	(кг)
	
	

	Макс. взлетный вес (по проч. шасси)
	750
	
	

	Вес пустого самолета
	473
	
	

	Макс. вес полезной нагрузки
	277
	
	

	Макс. вес заправляемого топлива (130л)
	97
	
	

	Грузоподъем. (Gпил = 90 кг, Gтоп = 97кг)
	90
	
	

	Макс. вес груза в багажнике не более
	60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вариант

загрузки
	G пуст
кг*
	Gпилот
кг
	Gпасс

кг
	Gгруз
кг
	Gтопл
кг
	Gвзл

кг
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	473
	90
	
	
	97
	660
	
	

	2
	473
	90
	
	не ≥60
	97
	720
	
	

	3
	473
	90
	90
	0
	97
	750
	
	

	4
	473
	90
	90
	20
	77
	653
	
	

	5
	473
	90
	90
	60
	47
	750
	
	

	1
	473
	90
	
	
	97
	660
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


          

























