Начало формы
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Конец формы

Mobilantenne für Flugfunk. Empfohlen für die Montage auf kleinen Flugzeugen. 

Technische Daten 
	Frequenzbereich
	118 - 137 MHz

	Typ
	1/2 λ Dipol with loaded radial

	Impedanz
	50 Ω

	Radiation (H-Plane)
	360º omnidirectional

	Polarisation
	vertikal

	Antennengewinn
	0 dBd - 2.15 dBi

	Max. Leistung
	50 Watt (@ 30º Celsius)

	Windwiderstand
	bis zu 220 Km/h

	Kabel
	5m RG-58 im Lieferumfang

	Montage
	Bohrloch mit 14mm ø ist erforderlich

	Länge
	ca. 760mm


Gewicht: 0.33 kg
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