Винт на стоянке ставить горизонтально.

Бак сзади двигателя.

Подкосы крыла от треугольника шасси.

Попробовать использовать пластиковую рессору шасси. (до 3 кг.)

12 кв.м. общая площадь оперения самолета.

260 кг взлетный вес.

115 кг вес самолета без топлива.

36 л.с двигатель Буран 640.

100 км\час крейсер.

50 км\час посадка.

22 кг\квм нагрузка.

3-4 м\сек ветер.

Закрылки щелевые.

Элероны обычные.

Размах 9 метров.

Длина 5 метров.

Парашют на спине.                                              


Общие затраты на постройку самолета 130 т.р

Центровку выводить скосом крыльев назад. Без обшивки.

Управление элеронами поворотом  влево-вправо ручек мотоциклетного руля.

Управление стабилизатором – наклоном вперед-назад стойки мотоциклетного руля.

Управление рулем направления – педалями ног. Как у всех. 

Струя от винта упираясь в нижний поддон

расходится в стороны к опущеным закрылкам.

Законцовки  из стеклоткани подпружиненные, держат надетый чулок профиля крыла из поликарбоната.










