ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОКР 

                                                                      Утверждено

                                                                  постановлением

                                              Госкомитета по науке и технологиям

                                                              от 28.12.2000 N 13

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОКР ПО ДОГОВОРУ N ____

от "___" ____________ 200__ г.

месяц

    1. Основание для выполнения ОКР ______________________________

                                       (наименование документа,

__________________________________________________________________

на основе которого должна выполняться работа)

    2. Сроки выполнения __________________________________________

                              (начальный и конечный сроки)

    3. Организация - исполнитель ОКР

    4. Предприятие - изготовитель

    5. Цель, задачи, назначение ОКР ______________________________

__________________________________________________________________

 (цель выполнения, характеристика области применения, технический

                             уровень,

__________________________________________________________________

       функциональное назначение, потребительские качества)

    6. Состав ОКР ________________________________________________

       (техническая документация, опытный образец (опытная партия)

    7. Основные требования

    7.1. Технические требования.

    7.2. Требования к конструкторскому устройству.

    7.3.  Показатели   назначения   (технические   характеристики,

показатели использования сырья, материалов, энергии и т.д.)
    7.4. Требования к надежности

    7.5. Требования к технологичности.

    7.6. Требования к уровню унификации и стандартизации.

    7.7. Требования к безопасности и экологии.

    7.8. Эстетические и эргономические требования.

    7.9. Требования к дизайну.

    7.10. Требования к метрологическому обеспечению.

    7.11. Требования к патентной чистоте.

    7.12. Требования к маркировке и упаковке.

    7.13. Требования к  экспортированию,  эксплуатации,  хранению,

ремонту.

    7.14. Иные требования.

    8. Требования к составным частям ОКР _________________________
    9. Экономические показатели___________________________________

    10. Потребительские свойства (качества)_______________________
    11. Этапы ОКР (при необходимости)_____________________________

    12. Порядок рассмотрения, сдачи и приемки результатов ОКР ____

    13. Требования по обеспечению  конфиденциальности  в отношении

результатов ОКР __________________________________________________

    14. Приложения _______________________________________________

    Примечание. для ОКР, результатом которой  не  является изделие

техники,  требования,   указанные   в   подпунктах  7.1 - 7.13,  в

техническое задание не включаются.

       От Заказчика                           От Исполнителя

_________________________               _________________________

       (должность)                             (должность)

__________________________              _________________________

  (подпись, расшифровка                   (подпись, расшифровка

         подписи)                                подписи)

М.П.                                    М.П.

Приложение №1
к государственному контракту
от «____»_______ 200_ г. №_______
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение __________________________________________ работ
________________________________________________________________
(Наименование темы в  точном соответствии с Извещением)
Шифр «_____»
  1. Основание для выполнения
  2. Цель выполнения
  3. Головной исполнитель и соисполнители
  4. Технические требования
  5. Технико-экономические требования
  6. Требования по видам обеспечения
  7. Требования к консервации, упаковке и маркировке
  8. Требования к патентной чистоте и патентоспособности
  9. Специальные требования
10. Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов
11. Порядок выполнения и приемки этапов
 
	Исполнитель
	Заказчик

	(должность)
	(должность)


 

Рекомендации по оформлению ТЗ

1. Требования к тексту ТЗ

1.1 Текст ТЗ  должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться  слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

1.2 В ТЗ  должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в ТЗ  принята специфическая терминология, то в конце его должен быть приведен перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями.

1.3 В тексте ТЗ  не допускается: 

                   применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

                   сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без цифр;

                   применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии и пунктуации;

                   употреблять математические знаки без цифр, например (меньше или равно), (больше или равно), (не равно), а также знаки № (номер), % (процент);

                   использовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин. Вместо математического знака (–) следует писать слово «минус»;

                   применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТП, СТСЭВ) без регистрационного номера.

1.4 Если в ТЗ  принята особая система сокращения слов и наименований, то в конце ТЗ  приводят перечень принятых сокращений. Небольшое количество сокращений можно расшифровать непосредственно в тексте при первом упоминании, например, нормативно-техническая документация (НТД).

1.5 Обозначения и написание единиц физических величин должны соответствовать ГОСТ 8.417-81 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы физических величин».

1.6. Ссылки на стандарты (кроме стандартов предприятий), технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования. Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются.

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначения. При ссылках на другие документы указывают наименование документа. При ссылке на раздел или приложение указывают его номер и наименование, при повторных ссылках – только номер.

2. Порядок разработки, согласования и утверждения ТЗ 

2.1 ТЗ должно быть согласовано:

а) с головным исполнителем;

б) с исполнителями составных частей  – по решению заказчика;

в) с другими организациями – по решению заказчика.

ТЗ должно быть подписано должностными лицами вышеуказанных организаций на титульном и последних листах ТЗ.

2.2 Разногласия, возникающие между согласующими организациями и заказчиком при согласовании ТЗ, разрешают совместным решением, принимаемым руководителями организаций, участвующими в проекте.

2.3 Изменения в утвержденное ТЗ, необходимость которых выявлена в процессе выполнения работы, разрабатывают  организации – разработчики ТЗ и оформляют выпуском дополнения, которое согласовывают и утверждают в том же порядке и на том же уровне, как и основной документ. На титульном листе ТЗ в этом случае делается запись: «Действует совместно с дополнением № ...».
3. Порядок построения и изложения ТЗ

	№ раздела/подраздела
	Наименование 
раздела/
подраздела
	Содержание, рекомендуемый текст
	ГОСТ, рекомендуемые для установления показателей

	1
	Основание для выполнения
	Основанием для выполнения работы является решение Конкурсной подкомиссии Федерального агентства по науке и инновациям по организации и проведению конкурсов на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ по важнейшим инновационным проектам государственного значения (пункт № ___ протокола № __ ).
	 

	2
	Цель выполнения 
	2.1 Цель выполнения приводится в точном соответствии с текстом Перечня тем по открытым конкурсам на право заключения государственных контрактов
2.2 Разрабатываемые образцы продукции(приводят полное наименование разрабатываемых образцов) предназначены для: (приводят описание области применения разрабатываемыхобразцов)
	 


	3
	Головной исполнитель и соисполнители 
	3.1. Головной исполнитель – (приводят полное наименование организации головного исполнителя Государственного контракта с указанием места фактического нахождения) 
3.2. Соисполнители ____(перечисляют организации соисполнители Государственного контракта с указанием полного наименования  и места фактичес-кого нахождения) - в части (приво-дят описание направления работы в рамках Государственного контра-кта для каждой организации );
	 

	4
	Технические требования

	4.1
	Состав опытного образца продукции
	Опытный образец продукции ___ должен содержать следующие составные части (Перечисляют основные составные части образца или приводят  требования к его составу , а также при необходимости указывают назначение составных частей. Если разрабатываемый образец должен иметь несколько исполнений, то в ТЗ должна быть определена его базовая конструкция и приведен состав каждого исполнения):
- 
	ГОСТ 2.711-82. 

	
	
	- комплекс аппаратно-программных средств (в т.ч.программное обеспечение) (при наличии); 
	ГОСТ 19.202-78

ГОСТ Р 51904-2002

	
	
	- эксплуатационная документация;
	ГОСТ 2.601-95

	
	
	- запасное имущество и принадлеж-ности (ЗИП) – (при наличии)
	 

	
	
	- упаковка и тара.
	 

	
	
	При необходимости уточнения сос-тава изделия на последующих эта-пах ОКР  допускается дополнять подраздел фразой  "Окончательный состав ____ (приводится полное на-именование разрабатываемых (ого) изделий(я)) уточняется в процессе разработки образца  и согласовыва-ется с ____(приводится наиме-нование организации, с которой тре-буется согласование состава изде-лия) на стадии ___ (приводится на-именование этапа ОКР или календа-рного плана, на котором будет согласован окончательный состав изделия ".
	 


	4.2
	Требования по назначению
	4.2.1 Выполняемые функции
4.2.2 Нормы и количественные пока-затели, определяющие эффектив-ность изделия (точность выполне-ния операций, диапазон, производи-тельность и т.п.) в сравнении с мировыми аналогами.
4.2.3 Технические характеристики (параметры) изделия, обеспечиваю-щие выполнение возложенных на него задач (мощность, чувствии-тельность, коэффициент полезного действия, время готовности к работе, время непрерывной или циклической работы и т. п.) в сравнении с мировыми аналогами.
4.2.4 Требования к порядку и способам взаимодействия с сопрягаемыми объектами, параметрам воздействий, поступающих на сопрягаемые изделия от разрабатываемого изделия или на разрабатываемое изделие от сопрягаемых объектов, способам обмена информацией.
4.2.5 Требования к функциональной, геометрической, биологической, электромагнитной, электрической, прочностной, программной, технологической, метрологической, диагностической, организационной, информационной и другим видам совместимости.
4.2.6 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала
4.2.7 Требования по мобильности изделия (стационарное, возимое, переносное и т.д.)
	Ключевые требования должны быть приведены в сравнении с лучшими мировыми достижениями с указанием страны, фирмы и года достижения.

	4.3
	Требования к конструкторской и технологической документации
	4.3.1 Конструкторская, технологическая и программная документация должна соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД.

4.3.2 Номенклатура разрабатываемой конструкторской, эксплуатационной, ремонтной, технологической и программной документации приведена в приложениях.
	ГОСТ 2.102-68 

ГОСТ 3.1102-81 
ГОСТ 3.1119-83
ГОСТ 3.1121-84
ГОСТ 2.601-95

ГОСТ 2.602-95

ГОСТ 19.101-77

	4.4
	Требования к электропитанию
	Приводят величины напряжения, частоты переменного тока, допус-тимые колебания напряжения и час-тоты и др.;
Указывают  максимальную мощность, потребляемую изделием и этап разработки, на котором уточняется ее значение.
	ГОСТ 13109-97


	4.5
	Требования по надежности
	 
	 

	4.5.1
	Требования по безотказности
	Указывают требуемые значения, показателей надежности, выбираемые по  ГОСТ 27.003-90, в том числе: 
- вероятности безотказной работы;
- средней наработки на отказ; 
- средней наработки на неисправность;
- среднее время восстановления; 
и т.п.
Подтверждение заданных ТЗ тре-бований проводится:
- расчетным методом - на этапе разработки изделия в соответствии с ГОСТ 27.301-95 «Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения»;
- экспериментальным (расчётно-экспериментальным) методом на этапе предварительных и приёмоч-ных испытаний по методике, согла-сованной с заказчиком.
	ГОСТ 27.002-89 
ГОСТ 27.402-95 
ГОСТ 27.301-95
ГОСТ 27.410-87 

	4.5.2
	Требования по долговечности
	Указывают средние, назначенные или гамма-процентные:
- ресурс между средними (капиаль-ными) ремонтами;
- ресурс до списания; 
Срок службы между средними (капитальными) ремонтами
Срок службы до списания.
	ГОСТ 27.002-89 
ГОСТ 15467-79

	4.5.3
	Требования по сохраняемости
	Указывают:
- гамма-процентный срок сохраняемости;
- средний срок сохраняемости.
	ГОСТ 27.002-89
ГОСТ 21493-76 

	4.5.4
	Критерии отказов и предельного состояния изделия
	Устанавливают критерии отказов и предельного состояния изделия, применительно к которым устанавливают показатели долговечности и сохраняемости
	ГОСТ 27.003-90

	4.6
	Требования по эргономике и технической эстетике
	Приводят эргономические требова-ния к организации и средствам дея-тельности человека-оператора:
- к распределению функций, алгори-тмам работы операторов, спосо-бам решения поставленных задач, режиму труда и отдыха, средст-вам отображения информации, организации рабочего места и т.д. 
Приводят требования по техничес-кой эстетике, определяющие ком-позиционную целостность и т.д., создаваемого изделия
	ГОСТ 12.2.049-80 

ГОСТ 21752-76 

ГОСТ 21753-76

ГОСТ 22613-77 

ГОСТ 22614-77 

ГОСТ 22615-77  

ГОСТ 22902-78 

ГОСТ 20.39.108-85 

ГОСТ 30.001-83 

ГОСТ 21480-76 

ГОСТ 21829-76 

ГОСТ Р 50949-2001 


	4.7
	Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонту и хранения

	4.7.1
	Указывают:
-  вид климатического исполнения изделия и, при необходимости, требования к изделию в части видов и номинальных значений климатических факторов;
- группу механического исполнения изделия.
	ГОСТ 15150-69 

ГОСТ 50766-95

ГОСТ 17516.1-90 

	4.7.2
	Устанавливают требования по условиям и срокам хранения в различных условиях
	ГОСТ 15150-69 

ГОСТ 23216-78 

ГОСТ 51908-2002 

	4.7.3
	Устанавливают требования к составу и квалификации обслуживающего персонала
	 

	4.7.4
	Устанавливают требования по эксплуатационным и дежурным режимам
	 

	4.7.5
	Устанавливают требования по времени непрерывной или циклической работы
	 

	4.7.6
	Устанавливают требования по условиям эксплуатации в аварийных ситуациях
	 

	4.7.7
	Устанавливают требования к системе средств эксплуатационного контроля
	ГОСТ 26656-85 

	4.7.8
	Требования по ремонтопригод​ности
	Указывают требуемые значения:
 - средней оперативной продолжи-тельности планового (не планового) текущего ремонта 
-  средней оперативной трудоемко-сти техобслуживания и  .п.
	ГОСТ 23660-79 

ГОСТ 21623- 76 

ГОСТ 27.410-87

ГОСТ 28.001-83 

	4.7.9
	Требования по удобству ремонта 
	Устанавливают требования по удобству ремонта в условиях эксплуатации  и на ремонтном предприятии, сборки и разборки при техническом обслуживании, доступности к отдельным составным частям при выполнении этих операций без демонтажа других составных частей
	ГОСТ 2.602-95

ГОСТ 21623-76

ГОСТ 23660

ГОСТ 2.604-2000 

ГОСТ 28.001-83 

	4.7.10
	Требования по исключению возможности неправильной сборки 
	Устанавливают требования по исключению возможности неправильной сборки и неправильного подключения кабелей, шлангов и других ошибок персонала во время эксплуатации, технического обслуживания и ремонта
	 

	4.7.11
	Устанавливают требования к составу инструментов и приспособлений для проведения технического обслуживания и ремонта
	 

	4.7.12
	Устанавливают требования к гарантийным срокам
	ГОСТ 22352-77

	4.7.13
	Устанавливают требования к эксплуатационным документам (ЭД)
	ГОСТ 2.601-95 

	4.7.14
	Требования к ЗИП 
	Устанавливают исходные данные для расчёта ЗИП: состав, стратегия пополнения, доставки ЗИП и т .п. 
Требования уточняются на этапе технического проекта.
	 


	4.7.15
	Приводят требования к ремонтным документам (РД) – для ремонтно-пригодных изделий
	ГОСТ 2.602-95 

	4.8
	Требования по транспортабельности
	Перечисляют виды транспортных средств, на которых возможна перевозка изделия (автомобильный, железнодорожный, морской и авиационный транспорт)
Устанавливают требования по  усло-виям транспортирования и допусти-мым механическим и климатическим воздействиям при транспортиро-вании.
	ГОСТ 15150-69 

ГОСТ 51908-2002 

	4.9
	Требования по безопасности
	Приводят требования:
- по безопасности при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ре-монте (от воздействия электричес-кого тока, теплового воздействия, высокочастотных полей, ядовитых и взрывчатых паров, пыли и газов, акустических шумов и т.п.).
- по обеспечению охраны окружающей среды при производст-ве, эксплуатации, транспортирова-нии, хранении, утилизации продукции.
	ГОСТ ССБТ (серия 12), соответствующие тематике проекта.

ГОСТ ИСО/ТО 12100-1-2001

ГОСТ ИСО/ТО 12100-2-2002 

	4.10
	Требования по технологичности
	Устанавливают базовые значения показателей технологичности в соответствии с   ГОСТ 14.201-83 «Обеспечение технологичности кон-струкции изделий. Общие требова-ния»
	ГОСТ 14.201-83

ГОСТ 24444-87 

	4.11
	Конструктивные требования
	Устанавливают конструктивные требования к создаваемому изделию и составным частям: 
- габаритные, 
- установочные, 
- присоединительные размеры, 
- масса, 
- способы крепления, 
- регулировка органов управления, 
- соответствие образцам-эталонам, 
- виды покрытий и т. п.
При необходимости уточнения кон-структивных требований  на после-дующих этапах ОКР  допускается дополнять подраздел фразой  "Значения ____(приводится перечень конструктивных требований, требу-ющих уточнения) уточняются в про-цессе разработки изделия на этапе (указывается этап ОКР) и согласо-вываются с _____ (приводится на-именование организации, с которой требуется согласование) "

Приводят требования по обеспече-нию жизнедеятельности персонала.
	 


	4.12
	Прогноз развития требований
	4.12.1  На предполагаемый пятилетний период выпуска разрабатываемых образцов продукции прогнозируется повышение с ___ до _______.

4.12.2  Рекомендуемый срок модернизации продукции с учетом повышения эффективности ____ – 20___ год
	 

	5
	Технико-экономические требования
	5.1. В процессе выполнения проекта должны быть достигнуты следующие значения программных индикаторов 

И1.3.2. Количество публикаций (указать класс изданий), содержащих информацию о результатах интел-лектуальной деятельности, получен-ных в рамках выполнения проектов научно-исследовательских работ: _____ - 2005 г. _____ - 2006 г.;
И2.2.1. Количество разработанных технологий, соответствующих или превосходящих мировой уровень: ____ - 2005 г. _____ - 2006 г.;
И1.3.3 (2.2.2). Количество патен-тов (в т.ч. международных), на результаты интеллектуальной дея-тельности, полученные в рамках выполнения проектов научно-иссле-довательских и опытно-конструк-торских работ:____ - 2005 г._____ - 2006 г.;
И1.3.4 (2.2.3). Количество диссер-таций на соискание ученых сте-пеней, защищенных в рамках выпол-нения проектов научно-исследова-тельских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направле-ниям научно-технологического развития: ____ - 2005 г. ___ - 2006 г.
И3.2.3 (З.3.3) Объем внебюджетных средств, привлеченных в рамках реализации важнейшего предметно-ориентированного инновационного проекта: (млн. руб.):
_____ - 2005 г._____ - 2006 г._____ - 2007 г.;
ИЗ.2.4 (З.3.4) Объем новой и усовершенствованной высокотехно-логичной продукции, дополнительно произведенной в результате реалии-зации важнейшего предметно-ориен-тированного инновационного проек-та (млн. руб.):______ - 2005 г. _____ - 2006 г. ____ - 2007 г.
	 

	 
	 
	5.2. Приводят требования, обеспечивающие разработку изделия в обоснованных пределах полной сто-имости его жизненного цикла и с оп-тимальной трудоемкостью серийно-го производства и технического об-служивания в процессе эксплуата-ции.
В разделе указывают ориентиро-вочные предельные значения:
-   стоимости разработки изделия;
стоимости строительства или пере-оборудования объектов, необходи-мых для проведения испытаний опытных образцов.
	 

	6
	Требования по видам обеспечения

	6.1
	Требования по метрологическому обеспечению
	Приводят требования:
- к системе и методам измерений и контроля параметров образцов продукции;
- к контролепригодности;
- к средствам измерения и контроля для комплектации образца;
- к разработке специальных средств измерений для технического и регла-ментного обслуживания образца при эксплуатации;
- к метрологической экспертизе тех-нической документации и средств измерений.
	ГОСТ-серия 8, в том числе 

ГОСТ 8.009-84. 

ПР 50.2.009-94

ГОСТ 26656-85 

	6.2
	Требования по программному обеспечению 
	Приводят требования по программ-мному обеспечению (ПО) встроенных систем:
-к схемам алгоритмов и программ;
-к языку программирования и т. д.;
-к составу и структуре общего и специального обеспечения;
-к операционным системам;
-к алгоритмам, точности и времени решения задач;
- к составу программной и эксплуатационной документации.
	ГОСТ Р 51904-2002 

ГОСТ 19.001-77 

ГОСТ 19.101-77 

ГОСТ 19.106-77 

ГОСТ 19.201-78 

ГОСТ 19.301-79 

ГОСТ 19.402–78 

ГОСТ 19.701-90

ГОСТ 28388-89 

	6.3
	Требования по другим видам обеспечения 
	Подразделы вводятся по усмотрению заказчика
	 

	7
	Требования к консервации, упаковке и маркировке

	7.1
	Требования к консервации
	Приводят требования к консервации с учетом сроков и условий хранения изделия (в том числе необходимость консервации перед упаковкой) на открытых площадках, под навесами, в хранилищах и т.п.
	ГОСТ 9.014-78 

	7.2
	Требования к упаковке
	Приводят требования к упаковке, способу и возможным вариантам упаковки в зависимости от сроков и условий хранения и транспортирования;
	ГОСТ 23170-78 

ГОСТ 2.114-95 
ГОСТ 23216-78 

ГОСТ 24686-81 


	7.3
	Требования к маркировке
	Приводят требования к маркировке, наносимой на изделия и тару (место нанесения, способ нанесения, требования к качеству маркировки, содержанию предупредительных и указательных подписей).
	ГОСТ 26828-86 

ГОСТ 14192-96 

ГОСТ Р 51474-99 

	8
	Требования к патентной чистоте и патентоспособности 
	8.1 На этапах ____ (указываются этапы ) календарного плана должны быть проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

8.2 Должны быть определена рыноч-ная стоимость интеллектуальной собственности в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Министерством имущественных отношений 26 ноября 2002 г. № СК-4/21297.

8.4 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения должна быть обеспечена в отношении Российской Федерации и следующих стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации: _____.
	ГОСТ Р 15.011-96 

ГОСТ 15.012-84 

	9
	Специальные требования
	Приводят требования:
- к виду и составу специального оборудования и оснастки, необходимые для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания образца продукции.
- к специальному ремонтно-технологическому оборудованию, предназначенному для ремонта и поддержания образца в работоспособном состоянии в процессе эксплуатации.
- по разработке средств для обеспечения испытаний и моделирования образца.
- к методам испытаний образца при разработке и серийном производстве, необходимость разработки его математической модели, программных средств.
	 

	10
	Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов
	 «Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения ОКР, сроки исполнения и контрактная цена приведены в календарном плане (приложение к государственному контракту)».
	ГОСТ 2.103-68 

ГОСТ 2.119-73 

ГОСТ 2.120-73 

ГОСТ Р 15.201-2000  

ГОСТ Р 15.005-86 


	11
	Порядок выполнения и приемки этапов
	11.1 Работа должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000 (ГОСТ Р 15.005-86).

11.2 Количество опытных образцов для предварительных испытаний – ___ (количество образцов уточняется на этапе ___).

11.3 Количество опытных образцов для приемочных испытаний – __ (количество образцов уточняется на этапе __).

11.4 Место проведения предварительных и приемочных испытаний – ____.

11.5 Приемка этапов работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000 (ГОСТ Р 15.005-86) и Положением о порядке приемки работ, выполняемых в рамках федеральной целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002 – 2006 годы, утвержденной приказом Минобрнауки России от 28 января 2005 г. № 21.
	 

	12
	Освоение серийного производства
	Приводится перечень работ, выполняемых за счет внебюджетных средств
	 


