	Таблица расчетов технологической производительности (цикла) ВС (га/час)

	Взлетная масса        (кг)
	Скорость на гоне (км/ч)
	Длина волны                  (км)
	Время рабочее на поле            (мин)
	Емкость бака               (л)
	Расход раб. жидкости                                (л/га)
	Призводительность (га/вылет)
	Ширина захвата (м)
	Длина гона           (км)
	Кол-во гонов            (шт)
	Кол-во разворотов          (шт)
	Время одного разворота            (мин)
	Время развор. общее (мин)
	Скорость полета к полю (км/ч)
	Расстояние до поля (км)
	Время подлета х2       (мин)
	Время загрузки              (мин)
	Время технологическое (от взлета до взлета)           (мин)
	Призводительность технологическая (га/час)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	500  
	100,0  
	11,8  
	7,1  
	130,0  
	5,0  
	26,0  
	22,0  
	1,5  
	7,9  
	6,9  
	0,7  
	4,8  
	100,0  
	2,0  
	2,4  
	2,4  
	16,7  
	93,4  

	730  
	120,0  
	20,0  
	10,0  
	220,0  
	5,0  
	44,0  
	22,0  
	1,5  
	13,3  
	12,3  
	0,8  
	9,9  
	120,0  
	3,0  
	3,0  
	4,0  
	26,9  
	98,3  

	1 000  
	140,0  
	27,3  
	11,7  
	300,0  
	5,0  
	60,0  
	22,0  
	1,5  
	18,2  
	17,2  
	1,0  
	17,2  
	140,0  
	4,0  
	3,4  
	6,0  
	38,3  
	94,0  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Таблица расчетов сезонной доходности ВС 



	Взлетная масса        (кг)
	Часовой расход топлива (л/час)
	Произволительность рабочая (от взлета до посадки)             (га/час)
	Гектарный расход топлива      (л/га)
	Стоимость топлива (р/л)
	Затраты на топливо на гектар  (р/га)
	Продолжительность летной смены          (час)
	Количесво летных смен в год                   (шт)
	Налет в год                             (час/год)
	Объем работ в год                              (га/год)
	Доход от АХР В год                            (р/год)
	Прибыль от АХР в год                            (р/год)
	Зотраты на топливо в год                      (р/год)
	Экономия в год                (р/год)

	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	500  
	15,0  
	109,0  
	0,1  
	22,0  
	3,0  
	4,0  
	80,0  
	320,0  
	34 894,3  
	4 187 316,2  
	1 256 194,9  
	105 600,0  
	1 150 594,9  

	730  
	25,0  
	115,5  
	0,2  
	22,0  
	4,8  
	4,0  
	80,0  
	320,0  
	36 944,6  
	4 433 352,8  
	1 330 005,8  
	176 000,0  
	1 154 005,8  

	1 000  
	40,0  
	111,5  
	0,4  
	22,0  
	7,9  
	4,0  
	80,0  
	320,0  
	35 667,1  
	4 280 048,3  
	1 284 014,5  
	281 600,0  
	1 002 414,5  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Красным цветом обозначены исходные вводимые параметры











