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	Технические характеристики шестеренных гидромоторов ГМШ

Параметры
ГМШ10
ГМШ32
ГМШ50
Рабочий объем , см³

10

31,7

49,1

Давление на входе, МПа:

 

 

 

номинальное

16

16

16

максимальное

21

21

21

Частота вращения, с -1:

 

 

 

номинальная

25

25

25

максимальная

50

50

50

минимальная

8,3

8,3

8,3

Номинальный крутящий момент, не менее, Н·м

108,8

108,8

108,8

Объемный КПД, не менее

0,8

0,8

0,8

Номинальная мощность, не менее, кВт

8,4

17,03

24

Масса, кг

2,35

4,3

5,31




	 


