ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРКТЕРИСТИКИ ДЕЛЬТАЛЕТА С ЗАКРЫТОЙ КАБИНОЙ
Д02 ЭЛЬФ УНИВЕРСАЛ

           1. Назначение  
· Выполнение авиахимработ в сельском и лесном хозяйстве
· Патрулирование газо-, нефтепроводов, линий электропередач, автомобильных и железных дорог
· Аэрофотосъемка, геологоразведка, мониторинг природных объектов 
· перевозка малых грузов (почта, медикаменты, продовольствие, приборы и т.п.)
· использование частными лицами для отдыха и деловых полетов


            2. Технические характеристики

	№
п/п 
	                    Наименование характеристики

	Единица
измерения
	Значение,   
величина  

	1.
	Тип двигателя 
	       1
	HIRTH 3203

	2.
	Мощность
	         л.с.
	     65

	3.
	Винт трехлопастный, диаметр
	          М
	    1,7 

	4.
	Размах крыла
	          М
	    10,5 

	5.
	Площадь крыла
	          м2
	    15,5  

	6.
	Максимальный взлетный вес
	          Кг
	       450

	7.
	Вес пустого дельталета
	          Кг
	      196

	8.
	Объем топливного бака
	           Л
	     20+30      

	9.
	Экипаж
	        Чел
	       1+1

	10.
	Максимальная скорость
	     Км/час
	        160

	11.
	Крейсерская скорость
	     Км/час
	   95 - 115

	12.
	Минимальная скорость
	     Км/час
	        55

	13.
	Скороподъемность
	        м/с
	        3 

	14.
	Диапазон высот
	          М
	    1-3000

	15.
	Длина разбега
	          М
	         50

	16.
	Длина пробега
	          М
	         40

	17.
	Дальность полета
	         Км
	        400

	18.
	Расход топлива
	        л/час
	     10 - 12

	19.
	Расчетные перегрузки
	          G
	 +4,5; -2

	20.
	Скорость обработки при выполнении авиахимработ
	    Км/час
	      60 - 90

	21.
	Рабочая высота полета при обработке 
	          М
	      1,5 - 3

	22.
	Емкость бака для рабочей жидкости
	          Л
	        120

	23.
	Рабочая ширина захвата при обработке
	          М
	         25

	24.
	Средняя производительность на авиахимработах
	      Га/час
	    75-100

	25.
	Расход топлива на обработку 1 га
	         Л
	 0,12-0,16


              3.Особые потребительские характеристики.
· Наличие закрытой мототележки значительно увеличивает безопасность пилота в аварийной ситуации и защищает пилота от распыляемых препаратов при авиахимработах
· Уменьшенное лобовое сопротивление закрытой мототележки
· Наличие грузового отсека дает эксплуатационные преимущества:  оптимальное расположение бака для рабочей жидкости по отношению к центру тяжести мототележки, удобство во время заправки дельталета, возможность перевозки грузов до 120 кг
· Сдвижные и съемные двери увеличивают возможности при перевозке негабаритных грузов и при выполнении различных авиаработ
· Возможность использования мототележки для  наземной эксплуатации в качестве аэросаней
· Дельталет   защищен патентом на изобретение «Дельталет» № 2186713 от 17.04.2000г
·  Управление  передним  колесом  и педалями тормоза и газа ножное, регулируемое под рост пилота
· Дублирование газа – ручное
· Эксплуатационные перегрузки: + 4,0; -1,0.
· Посадка и взлет – с неподготовленных взлетно-посадочных полос
· Температура эксплуатации: от +40 до –20  °С.
·  Сила ветра при взлете – не более 10 м/сек
·  Допустимые условия эксплуатации: мелкий дождь, снег, при видимости не менее 250 м
· Упаковка – конструкция  позволяет снимать крыло с мототележки обслуживающим персоналом в полевых условиях и упаковывать его в чехол за время не более 20 мин. 
· Кабина дельталета  оборудована системой фильтрации воздуха с обеспечением избыточного давления в ней. В универсальной модификации кабина оснащена системой отопления.
· В универсальном дельталете двери пассажирского отсека  съемные. В сельскохозяйственном варианте дельталета мототележка  имеет крепление для навесного оборудования
· Дельталет  оснащен комплектом приборного оборудования:   указатель скорости, высотомер, вариометр, навигационная система GPS, указатели температуры головки цилиндров двигателя и выхлопных газов.
            

	

