  1) Ось винтов горизонтальна

 -  лопасти, движущиеся вниз, устанавливаются под углом атаки, обеспечивающим максимальные значения подъемной силы  либо  аэродинамического качества профиля лопасти.
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 - лопасти, движущиеся вверх, устанавливаются под углом атаки,  обеспечивающим минимальное сопротивление лопасти, либо (в зависимости от необходимости) под любым необходимым углом атаки.

  Вектор результирующей аэродинамической силы отклоняется  от направления оси вращения винта, и угол его  отклонения и направление  задается  по  усмотрению пилота. Если сравнить  векторные  диаграммы  на  приведенных  выше рисунках видно, что при такой работе  винта  удается  положительно использовать силу сопротивления вращению винта (ранее  не  использовалась) в качестве подъемной (или боковой) силы.
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