Вспомогательные приборы  самолета АН-2М.
К вспомогательным приборам относятся: 
два амперметра постоянного тока типа А-1 с шунтом ША-46; 
вольтметр постоянного тока типа В-1 с переключателем; 
вольтметр переменного тока типа ВФ-0,4-150; 
указатели УЗП-47 и УПЗ-48; 
манометры; 
измеритель количества жидкости ДИКЖ-4. 
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Рис.  7.10.  Принципиальная  схема  измерителя  количества  жидкости  ДИКЖ-4: 
1 — бак для химикатов; 2 — корпус фильтра-демпфера; 3 — дренажная трубка; 4 — 
магнесин датчика; 5 - трансформатор ДИКЖ-Т; 6 — указатель ДИКЖ-У пилота; 7 — 
указатель ДИКЖ-У на щитке заправки; 8— мембрана датчика, 9 - датчик ДПКЖ-Д; 10 - 
дроссель; 11 — демпфер резиновый; 12 — сетчатый фильтр; 13 — крышка фильтра 
Измеритель количества жидкости ДИКЖ-4 (рис. 7.10) служит для 
измерения уровня жидких химикатов при загрузке их в бак и при 
расходовании в полете. 
В комплект ДИКЖ-4 входят: два указателя ДИКЖ-У, один из 
которых установлен на левой панели приборной доски, а второй — на 
заправочном щитке; датчик ДИКЖ-Д; трансформатор ДИКЖ-Т. 
Д а т ч и к м а н о м е тр и ч е с ко го типа. При изменении уровня 
жидкости в баке мембрана датчика прогибается. Прогиб мембраны 
через систему магнесинов передается на стрелки указателей, шкала 
которых оттарирована в литрах. 
Питание прибора осуществляется бортовой сетью переменного 
тока напряжением 115 в, которое понижается трансформатором 
ДИКЖ-Т до 26 в. 
Для предотвращения влияния колебания жидкости в баке на 
мембрану датчика перед ним установлен демпфер, представляющий 
собой резиновый сильфон, защищенный сетчатым фильтром.
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