Летно-технические характеристики.

	Размах крыла
	9.15 м

	Длина самолета
	6,2 м

	Площадь крыла
	11.8 м2

	Высота на стоянке
	2.47 м

	Скорость максимальная
	250 км/ч

	Скорость крейсерская    (75% мощности двигателя)
	210 км/ч

	Скорость сваливания
	60 км/ч

	Скорость взлетная
	80 км/

	Скорость посадочная
	70 км/ч

	Скороподъемность у земли
	5 м/с

	Разбег
	60 м

	Пробег 
	80 м

	Вес пустого самолета
	300 кг

	Взлетный вес
	550 кг

	Максимально допустимый взлетный вес
	600 кг

	Дальность полета
	1000 км

	Максимальная высота полета
	4000 м

	Диапазон эксплуатационных перегрузок
	+6/-6 g

	Двигатель
	Jabiru 2200   85 л.с.

	Топливо
	Автомобильный бензин АИ-95, 98

	Емкость топливных баков
	2х75 л

	Расход топлива
	15 л/ч


