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РАЗДЕЛ 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Инструкция по производству полетов с посадочных площадок ВС и СЛА Архангельского аэроклуба разработана в соответствии с положениями Воздушного Кодекса РФ, Федеральных правил использования воздушного пространства РФ, Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве РФ.

1.2. Предусмотрены две посадочные площадки (ПП) «Кегостров-1», «Кегостров-2». Посадочные площадки находится в собственности, хозяйственном ведении и оперативном управлении Архангельского аэроклуба.
1.3. На посадочных площадках «Кегостров-1», «Кегостров-2»  ВС и СЛА не базируются. Доставка ВС и СЛА на посадочные площадки  осуществляется автотранспортом на специальных трейлерах.
1.4. Воздушные суда (ВС) макс.взл.массой до 1800кг. и сверхлегкие летательные аппараты (СЛА), на которых выполняются полеты в Архангельском аэроклубе, относятся к авиации общего назначения (АОН).
1.5. Старшим авиационным начальником в период проведения полетов является руководитель Архангельского аэроклуба.

РАЗДЕЛ 2.  ОПИСАНИЕ ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК

2.1. Посадочная площадка «Кегостров-1» расположена на острове Кегостров,  в 3-х км западнее г. Архангельска. 

Географические координаты КТА площадки: 64°32'25" с.ш., 40°26'53" в.д. 

Удаление от КТА а/д «Васьково» 12,5км, МПУ-350º
Абсолютная высота площадки На= +3 м. 

Номер часового пояса - 3. 

Магнитное склонение  +150. 

Грунт – суглинок с травяным покрытием, плотный. Площадка пригодна к эксплуатации круглый год при любом количестве выпадения осадков.
Для выполнения полетов используется летное поле размером  1500х600 м.
Подходы к площадке открытые. 

Магнитные курсы взлета и посадки 130-310 градусов. 

Площадка пригодна для взлета и посадки ВС и СЛА. 
Установленный минимум для взлета и посадки ВС–150×2000, СЛА – 150×2000. 
Полеты выполняются в светлое время суток по ПВП.
2.2. Посадочная площадка «Кегостров-2» предназначена для выполнения полетов с водной и ледяной поверхности акватории реки Северная Двина, примыкающей к северо-восточному берегу острова Кегостров. Площадка расположена в 2-х км западнее г. Архангельска. 

Географические координаты КТА площадки: 64°32'24" с.ш., 40°27'53" в.д. 

Удаление от КТА а/д «Васьково» 12,5км, МПУ-350º
Номер часового пояса – 3.

Магнитное склонение  +150. 

Площадка имеет форму круга с радиусом 500м. 

Подходы к площадке открытые.

Магнитные курсы взлета и посадки 130-310 градусов. 
Площадка пригодна к эксплуатации круглый год. 

Полеты ВС выполняются с водной поверхности при высоте волны до 0,5м и силе ветра до 12 м/с. СЛА, оборудованный поплавками, выполняет полеты с водной поверхности при высоте волны до 0,3м и силе ветра до 8 м/с. С ледяной поверхности ВС и СЛА выполняют полеты при отсутствии торосов. 
Установленный минимум для взлета и посадки ВС - 150×2000, СЛА – 150×2000. 
Полеты выполняются  в светлое время суток по ПВП.
РАЗДЕЛ 3.  РАЙОН ПОСАДОЧНЫХ ПЛОЩАДОК.

3.1. Район полетов с посадочных площадок «Кегостров-1», «Кегостров-2» ограничен в горизонтальной плоскости треугольником: центр острова Кегостров (64°33'07" с.ш., 40°25'00" в.д.),  южная оконечность полуострова Моисеев (64°33'30"с.ш., 40°30'30" в.д.), устье р. Заостровка (64°31'20" с.ш.,40°30'20" в.д.). 
В вертикальной плоскости район полетов ограничен высотой 300м по давлению аэродрома «Васьково».  
Район посадочных площадок входит в район аэродрома «Васьково». (Приложение № 1) 

3.2. В границах района посадочных площадок рельеф местности ровный. 
Искусственные препятствия расположены за пределами района посадочных площадок. Их положение относительно КТА площадки «Кегостров-1» (азимут, высота, удаление) приведены в Приложении № 3.

3.3. Через район посадочных площадок проходит МВЛ КЛ 118 Малые Яры - Нелмо, высоты 50-400м и находится зона пилотирования №7 в 12км от аэродрома «Васьково» МПУ-348º, радиус-2,5км, центр 64º32'с.ш. 40º27'в.д., высоты 25-300м. (Приложение № 1)
РАЗДЕЛ 4.  ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ 

4.1. Движение ВС и СЛА по посадочным площадкам на старт и после посадки осуществляется рулением или буксировкой.

4.2. Порядок выполнения полетов в районе  посадочных площадок  осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве РФ. Минимальная безопасная высота полета– 100м.
4.3. Полеты ВС и СЛА в районе посадочных площадок выполняются при наличии устойчивой двухсторонней связи (телефон, радио) Руководителя полетов (РП) Архангельского аэроклуба с  РПА «Васьково» (диспетчером КДП). (Приложение №2)

4.4. Полеты в районе посадочных площадок начинаются с разрешения РПА «Васьково» (диспетчера КДП).

4.5. Полеты должны быть немедленно прекращены по указанию РПА «Васьково» (диспетчера КДП). 

4.6. Решение об уходе на 2-й круг принимает командир ВС и СЛА. В случае появления в воздушном пространстве или на ВПП препятствий, угрожающих безопасной посадке, уход на 2-й круг осуществляется с любой высоты, вплоть до начала выравнивания.

4.7. Взлет и посадка ВС и СЛА с попутным ветром ЗАПРЕЩЕНЫ.

4.8. Круг полетов выбирается командиром ВС и СЛА с учетом ветра. Высота полета по кругу по ПВП - 150м. 
РАЗДЕЛ 5.  ОБСЛУЖИВАНИЕ (УПРАВЛЕНИЕ) ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ 

5.1. Оперативные органы Единой системы организации воздушного движения
 (ЕС ОрВД) и органы пользователей воздушного пространства, осуществляющие управление полетами в районе посадочных площадок «Кегостров-1», «Кегостров-2»:

- Архангельский районный центр ЕС ОрВД;

- Руководитель полетов аэродрома (РПА) «Васьково»;

- Диспетчер КДП «Вышка»;
- Руководитель полетов (РП) Архангельского аэроклуба.

 5.2. Управление полетами ВС и СЛА в районе посадочных площадок осуществляет РП Архангельского  аэроклуба, имеющий постоянную двухстороннюю связь (телефон, радио) с  РПА «Васьково» (диспетчером КДП). (Приложение №2)
5.3. Выполнение полетов без устойчивой двухсторонней связи (телефон, радио) с органами УВД аэродрома «Васьково» - ЗАПРЕЩЕНЫ. 
5.4. Заявки на полеты ВС и СЛА составляются и подаются в соответствии с «Инструкцией по составлению формализованных заявок на использование воздушного пространства – планов полетов воздушных судов, заявок на запуски аэростатов, шаров-зондов, проведению стрельб, пусков ракет  и взрывных работ». Приказ №437 от 30.11.2001 МО и МТ.ФП ИВП.
 5.5. Заявки на полеты ВС и СЛА составляются и подаются руководителем полетов Архангельского аэроклуба  в АДП аэродрома «Васьково». Адресование заявок на полеты ВС и СЛА осуществляет диспетчер АДП аэродрома «Васьково». Заявки на полеты ВС и СЛА, осуществляемых в пределах одной зоны ЕС ОрВД подаются в АДП аэродрома «Васьково» в сроки, обеспечивающие их поступление в 
Санкт-Петербургский  ЗЦ ЕС ОрВД до 14часов 00 минут местного времени накануне дня полетов. Заявки на осуществление деятельности, связанной с использованием воздушного пространства (ИВП), имеют право подавать должностные лица Архангельского аэроклуба. Список должностных лиц, имеющих право подписи заявок на ИВП, начальник Архангельского аэроклуба предоставляет в АДП аэродрома «Васьково».
5.6. РП Архангельского аэроклуба обязан уточнить накануне выполнения полетов после 18 час. в АДП аэродрома «Васьково» наличие заявки в Суточном плане полетов на предстоящие сутки.
5.7. РП Архангельского аэроклуба в день выполнения полетов обязан установить с РПА «Васьково» (диспетчером КДП) устойчивую двухстороннюю связь. При отсутствии устойчивой двухсторонней связи выполнение полетов ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Ответственность за организацию устойчивой двухсторонней связи возлагается на руководителя Архангельского аэроклуба.
5.8. РП Архангельского аэроклуба не позднее 2-х часов до начала полетов обязан запросить у группы планирования и координирования ИВП Архангельского РЦ ЕС ОрВД через АДП аэродрома «Васьково» разрешение на использование воздушного пространства (ИВП) вне воздушных трасс и местных воздушных линий. Если запрос на ИВП или уведомление о переносе времени начала деятельности в центры ЕС ОрВД в установленные сроки не поступили, заявка аннулируется.
5.9. Разрешение на ИВП означает предоставление возможности использовать воздушное пространство в соответствии с условиями, выданными центром ЕС ОрВД.
В условиях на ИВП указывается:

- время начала и окончания деятельности;

- район выполнения деятельности и диапазон высот (маршрут и профиль полета);
- порядок обслуживания (управления) воздушным движением; 

- другие необходимые данные.

Разрешение на использование воздушного пространства вне воздушных трасс и местных воздушных линий и условия такого использования группа планирования и координирования ИВП Архангельского РЦ ЕС ОрВД выдает пользователям воздушного пространства не позже чем за 1 час. до запланированного времени начала деятельности.
При вынужденном изменении условий ИВП, указанных в заявке, время начала деятельности устанавливается с учетом времени, необходимого для подготовки к ее осуществлению.

5.10. Непосредственно перед началом полетов РП Архангельского аэроклуба обязан запросить и получить от РПА «Васьково» (диспетчера КДП) разрешение (запрещение) на начало полетов.

5.11. Не позднее 5 мин после начала полетов доложить РПА «Васьково» (диспетчеру КДП):
- о фактическом времени начала деятельности;
- о задержке и переносе полетов по отношению к запланированному времени или об отмене.

Через 10 мин после окончания полетов сообщить РПА «Васьково» (диспетчеру КДП):

- об окончании полетов;

- о перерывах в полетах более чем на 1час.

За 30 мин до запланированного времени:

- об изменении типа воздушного судна;

- позывного командира ВС;

- другие необходимые данные.

Немедленно после истечения расчетного времени посадки ВС или СЛА или неприбытии его на посадочную площадку назначения, если отсутствует информация о местонахождении ВС или СЛА.

5.12. Указания РПА «Васьково» (диспетчера КДП), переданные руководителю полетов Архангельского аэроклуба в период проведения полетов, являются обязательными для исполнения.

5.13. Ответственность за выдерживание безопасных высот и интервалов возлагается на командира ВС и СЛА.
5.14. Минимально допустимые интервалы взлета и посадки для ВС и СЛА– 3 мин.

РАЗДЕЛ 6.  ДЕЙСТВИЯ ЭКИПАЖА ВОЗДУШНОГО СУДНА И ОРГАНОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ) ПРИ НЕПРЕДНАМЕРЕННОМ ПОПАДАНИИ ВОЗДУШНОГО СУДНА В ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПОГОДЫ И ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ В ПОЛЕТЕ, А ТАКЖЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛОВ «КОВЕР», «РЕЖИМ»
     6.1. При попадании в метеоусловия, к полетам в которых экипаж не подготовлен, командир ВС и СЛА обязан доложить об этом РП Архангельского аэроклуба, принять все возможные меры к выходу из них и в зависимости от обстановки продолжить или прекратить полет.
     6.2. При внезапном ухудшении метеоусловий в районе аэродрома РП Архангельского аэроклуба немедленно прекращает выпуск ВС и СЛА в полет, передает по радиосвязи команду ВС и СЛА выполнить посадку.

6.3. При возникновении особых случаев в полете командир ВС и СЛА обязан доложить об этом РП Архангельского аэроклуба и действовать согласно рекомендации Руководства по летной эксплуатации (РЛЭ).

6.4. При возникновении особых случаев в полете РП Архангельского аэроклуба определяет местоположение ВС и СЛА, контролирует его полет, оказывает помощь экипажу в соответствии с обстановкой и характером отказа. 

6.5. При отсутствии связи с ВС и СЛА РП Архангельского аэроклуба предупреждает другие экипажи, находящиеся в воздухе и дает команду на посадку ВС и СЛА.
    6.6. При получении сигнала «Ковер», означающего требование немедленной посадки всех ВС, не привлекаемых для борьбы с ВС - нарушителем, РПА «Васьково» (диспетчер КДП) подает команду РП Архангельского аэроклуба произвести посадку ВС и СЛА, выполняющих полеты в районе посадочных площадок.

РП Архангельского аэроклуба при получении сигнала «Ковер» обязан:
- прекратить выполнение полетов;

- передать полученную информацию пилотам ВС и СЛА;

- информирует РПА «Васьково» (диспетчера КДП) о выполнении его указаний.
Командир ВС, получив сигнал «Ковер», обязан:

- подтвердить получение сигнала;

- усилить осмотрительность за воздушной обстановкой и произвести заход на посадку;

- информировать РП Архангельского аэроклуба о своих действиях, воздушной обстановке и выполнять его указания.

6.4. Органы ВВС и ПВО при выявлении или получении от органов ОВД (управления полетами) информации о нарушении порядка использования воздушного пространства объявляют сигнал «Режим», который доводят до оперативных органов ЕС ОрВД, пользователя воздушного пространства, допустившего нарушение.

При получении сигнала «Режим» РПА «Васьково» (диспетчер КДП) доводит сигнал до РП Архангельского аэроклуба, который обязан потребовать от пилота ВС и СЛА прекратить нарушение порядка использования воздушного пространства. Пилот ВС и СЛА обязан прекратить нарушение ИВП и выполнять все указания РП Архангельского аэроклуба.

РАЗДЕЛ 7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЕТОВ 

7.1. Обеспечение аэронавигационной информацией.
Обеспечение аэронавигационной информацией осуществляет НШО предприятия ОАО «2-й АОАО».

7.2. Метеорологическое обеспечении.
7.2.1. Метеорологическое обеспечение полетов осуществляет АМСГ аэродрома «Васьково» в соответствии с требованиями НМО ГА и НПП ГА-85.
7.2.2. Фактическое состояние погоды перед полетами РП Архангельского аэроклуба получает по метеоканалу и доводит командиру ВС и СЛА. 

7.2.3. Непосредственно на старте контролируется сила и направление ветра с помощью анемометра и ветроуказателя, перед началом летного дня выполняются полеты по разведке погоды с целью определения интенсивности турбулентности, сдвига ветра, высоты нижней кромки облаков. Полеты по разведке погоды проводятся и в течение летного дня.
7.2.4.Авиационно-климатическое описание района посадочных площадок по сезонам года приведено в приложении № 4. 
7.3. Орнитологическое обеспечение.

Орнитологическая обстановка оценивается визуально. Опасность для ВС и СЛА могут представлять чайки в летний период. При опасной орнитологической обстановке экипаж ВС  и СЛА усиливает осмотрительность и действует по указанию РП Архангельского аэроклуба.

7.4. Обеспечение средствами связи.

7.4.1. Основное средство связи РП Архангельского аэроклуба с РПА «Васьково» (диспетчером КДП) - телефон, резервное – радиостанция авиационной воздушной радиосвязи ВС и СЛА.
7.4.2. Основное средство связи РП Архангельского аэроклуба с экипажами ВС и СЛА - авиационная радиостанция, частота 120,0Мгц; резервное средство связи - визуальные команды в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве.
 7.4.3. Схема связи между органами обслуживания воздушного движения, руководителем полетов Архангельского аэроклуба, экипажами ВС и СЛА приведена в приложении № 2.
7.5. Штурманское обеспечение. 
Штурманское обеспечение осуществляет НШО предприятия ОАО «2 АОАО» и руководитель Архангельского аэроклуба.
7.6. Охранное обеспечение.
Охрану ВС и СЛА осуществляет персонал Архангельского аэроклуба. 
7.7. Инженерно-авиационное обеспечение.

Техническое обслуживание ВС и СЛА согласно Руководства по технической эксплуатации выполняет инженерно-авиационный персонал Архангельского аэроклуба.
7.8. Аэродромное обеспечение.

Аэродромное обеспечение осуществляет должностное лицо, назначенное руководителем Архангельского аэроклуба. 
7.9. Медицинское обеспечение.

Медицинское обеспечение осуществляется медицинским персоналом Архангельского аэроклуба.
7.10. Поисково-спасательное обеспечение.

7.10.1 Поисково – спасательное обеспечение организуется на основании:

- Федерального Закона РФ №151-ФЗ-95 г.;

- Воздушного Кодекса РФ;

- Наставления по авиационной поисково-спасательной службе СССР (НАПСС-90);

- Наставления по производству полетов (НПП ГА-85);

- Руководства по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов ГА (РПАСОП ГА – 91);

- Инструкции по производству полетов в районе аэродрома «Васьково».

7.10.2. Решение о проведении ПСР принимает РП Архангельского аэроклуба
7.10.3. Поисково-спасательные работы (ПСР) выполняются силами Архангельского аэроклуба под руководством РП Архангельского аэроклуба. Группа спасения (ГС) при проведении ПСР укомплектовывается средствами связи и сигнализации, инструментом, медицинской аптечкой. Основной задачей ГС является оказание помощи экипажу ВС и СЛА, потерпевшему бедствие. Эвакуацию ВС и СЛА выполняет специальная группа.

7.10.4. При необходимости привлекаются поисково-спасательные службы аэродрома «Васьково». РП Архангельского аэроклуба информирует РПА «Васьково» (диспетчера КДП) о необходимости ПСР.
РАЗДЕЛ 8.   РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УМЕНЬШЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (АВИАЦИОННЫЙ ШУМ И ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ).

8.1. Для уменьшения воздействия шума от двигателей ВС полеты не выполняются над населенными пунктами в ночное время (с 23-00 до 07-00 по МСК).

РАЗДЕЛ 9. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение №1. Карта структуры воздушного пространства в районе посадочных площадок.

Приложение № 2. Схема связи между органами обслуживания воздушного движения, РП Архангельского аэроклуба, ВС и СЛА 

Приложение № 3. Препятствия в районе полетов посадочных площадок.

Приложение № 4. Авиационно-климатическое описание района посадочных площадок.
Руководитель Архангельского аэроклуба                                                      С. Цегалко

Приложение №2
Схема организации авиационной наземной электросвязи 
в районе посадочных площадок ВС и СЛА Архангельского аэроклуба
	Группа планирования и координирования ИВП РЦ ЕС ОрВД
	РПР РЦ

ЕС ОрВД
	РПА «Васьково»

(диспетчер КДП)


	РП Архангельского аэроклуба
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Схема организации авиационной воздушной радиосвязи для УВД

в районе посадочных площадок ВС и СЛА Архангельского аэроклуба
	
	Диапазон
	Номин. значение,

МГц
	Принадлежность
	Назначение

радиосети

	
	ОВЧ
	120,0
	РПА Васьково
	Воздушная связь в районе посадочных площадок




Приложение №3

Препятствия в районе посадочных площадок Кегостров-1, Кегостров-2

	№
	Наименование препятствия


	Н

абс.

м
	Н

отн.

м
	А

град
	S

км

	1

	Опоры ЛЭП через р. С.Двина, левый берег
	119
	116
	115
	6

	2
	Опоры ЛЭП через р. С.Двина, правый берег
	119
	116
	103
	6

	3
	Высотное здание
	148
	145
	84
	3

	4
	Мачта РВС
	153
	150
	73
	9

	5
	Телемачта
	181
	178
	62
	3

	6
	Опоры ЛЭП Хабарка-Кего
	91
	88
	5
	5

	7
	Опоры ЛЭП Цигломень
	112
	109
	250
	3


Препятствия приведены относительно КТА площадки Кегостров-1
Приложение № 4
Авиационно-климатическое описание района посадочных площадок.
Климат района посадочных площадок характеризуется как переходный от морского к континентальному и определяется переносом воздушных масс с Атлантики и влиянием Белого моря.

Близость водной поверхности с августа по сентябрь способствует образованию густой дымки и тумана.

Выбросы промышленных объектов также влияют на формирование условий в районе полетов.
Низкая облачность чаще всего наблюдается в холодное время года (октябрь-январь), при этом максимум повторяемости приходится на ночные и утренние часы: 20-22ч. 8-11ч. В период с сентября по май низкая облачность чаще всего формируется при западных, северных и северо-восточных ветрах. В период образования скорость ветра, как правило, состовляет не более 5 м/сек и только в осенние месяцы (сентябрь-ноябрь) достигает 
10-15 м/сек.
Ухудшение видимости до 1000м чаще всего отмечается в октябре, марте и сентябре, т.е. весной и осенью, и в основном в утренние часы 6-10 часов. Видимость менее 1000м, как в теплое, так и в холодное время, обусловлена преимущественно туманами. Кроме туманов в период с ноября по май ухудшение видимости менее 1000м часто связано со снегопадами. 

Сложные условия погоды (100х1000) имеют наибольшую повторяемость в октябре- ноябре, а особо сложные (50х500) в марте, при этом средняя продолжительность сложных погодных условий не превышает 3-х часов.
Туманы могут возникать в течение всего года, но наибольшее их количество августе, сентябре, октябре, марте. Более половины случаев образования туманов приходится на ночные и утренние часы 24-8 часов. Наблюдались туманы и в дневное время (12-14часов), однако такие случаи бывают редко.

Грозы отмечаются в летние месяцы (июнь-август) и в дневные часы (12-18 часов), средняя их продолжительность не более часа.

В течение года преобладают ветры южных направлений, при этом в холодное время года наибольшую повторяемость составляют юго-восточные, южные ветра, а в теплое время года – северные, северо-западные. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. Ветры со скоростью 15 м/сек и более отмечаются редко и в основном в холодное время года.
Район посадочных площадок характеризуется сравнительно высокой относительной влажностью: среднегодовая составляет 80-82%, с максимумом в ноябре 88-90%.

Среднегодовая температура составляет 0,4-0,8 град. Тепла, среднемесячная температура января – 12,5град, июля +15,6 град. Максимальная температура составляет 34 град тепла, минимальная – 45град мороза.

Среднее атмосферное давление составляет 755,6мм рт ст, минимальное 710мм рт ст, максимальное 789мм рт ст.

ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ
РАЗДЕЛ 10. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К ИНСТРУКЦИИ
	№
	 Номер документа и дата принятия поправки
	Содержание поправки
	Дата внесения поправки, подпись исполнителя
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