Летно-технические характеристики.

	Размах крыла
	9.15 м

	Длина самолета
	6.2 м

	Площадь крыла
	11.9 м2

	Высота на стоянке
	2.54 м

	Скорость максимальная
	250 км/ч

	Скорость крейсерская    (75% мощности двигателя)
	180 км/ч

	Скорость сваливания
	60 км/ч

	Скорость взлетная
	75 км/

	Скорость посадочная
	70 км/ч

	Скороподъемность у земли
	4.5 м/с

	Разбег
	60 м

	Пробег 
	80 м

	Вес пустого самолета
	290 кг

	Взлетный вес
	550 кг

	Дальность полета
	1100 км

	Максимальная высота полета
	3500 м

	Диапазон эксплуатационных перегрузок
	+6/-6 g

	Двигатель
	Jabiru 2200   85 л.с.

	Топливо
	Автомобильный бензин АИ-95, 98

	Емкость топливных баков
	2х70 л

	Расход топлива
	15 л/ч


На самолет могут устанавливаться двигатели мощностью от 80 до 130 л.с.
