ПРИНИМАЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КИТ MH-46 ECLIPSE Конструктор
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Соответствующая  техническaя документация является неотъемлемой составной частью

поставляемого комплекта кита.

Характеристика самолета

Одномоторный высокоплан с кабиной закрытого типа, с неубирающимся шасси с носовой опорой, оснащается двухместной кабиной с большой площадью остекления, обеспечивающей хороший обзор и большой багажник с весовым запасом до 32 кг.Низкий вес самолёта достигается благодаря применению современных технологий композитных материялов. Шасси самолета рессорного типа с передним управляемым колесом, с закреплением на противопожарной перегородке между двигателем и кабиной, оснащено тормозами главных колес. Конструкция шасси обеспечивает эксплуатацию самолета на площадках (аэродромах) с бетонными и грунтовыми ВПП.

Концепция самолёта предназначена для развлекательных полётов, пилотской тренировки а с добавочным оборудованием возможно заниматься авиационным туризмом.

Изготовитель наборов является держателем сертификата ISO 9001

Производство обеспечено обученным и квалифицированным кадровым составом.
В производстве используются исключительно материалы гарантированных параметров, рекомендованных для применения в авиационной промышленности.
Основная цена версии A:   25 000 Евро

Основная цена версии B:  32 300 Евро

Основная цена версии C:  44 000 Евро

Все цены EXW, без НДС

Транспортные и упаковочные расходы не входят в цену и оплачиваются отдельно.

Срок поставки

38 дней с дня подписи Договора и оплаты первого аванса / версия A

56 дней с дня подписи Договора  и оплаты первого аванса / версия B

82 дня  с дня подписи Договора  и оплаты первого аванса / версия С

отдельные детали конструктора конструкция – версия A

Версия A  - основной набор

Композитный моноблок фюзеляжа
Капот двигателя, вкл. зажимные приспособления
двери,.  ручки, фарнитура
передний колпак кабины из орстекла пространственно формированный, окна из оргстекла и смотровые отверстия
фурнитура фюзеляжа и крепление носовай опоры
носовая опора с колесом

главные стойки шасси, колеса, механический тормоз
сиденья, включая закреплящий механизм
бортовая доска с  тунеллем

средняя консоль
комплектные композитных крыльев, вкл. баки, подкосы,

подкрылки, элероны (тип Frise) и системы их управления
комплектные композитные ГХП a ВХП
два четырехточечных привязных ремня
Техническая документация для достройки
(в цене конструктора  - детальная  инструкция, фото и рисунки)

Двигатель не входит в цену заказа
(всегда поставляют отдельно – по заказу)

содержит:

двигатель по заказу

моторная рама, прочностные винты
комплектный набор деталей установки и управления двигателя,  включая систему питания

Остаётся завершить
окончательные работы на композитных частях  фюзеляжа и крыльев
монтаж  фонаря кабины из оргстекла, плексиглазовых окон в дверях и  смотровых люков фюзелажа

сборка замков / механизма открывания дверей – по собственному решению
изготовлене деталей  и установка системы управления , включая установку требуемой геометрии
установка телёжки, колес и тормозов

монтаж двигателя и управления  – по собственному выбору

аппаратура – по собственному выбору

электропроводка

интерьер кабины

приобретение и монтаж винта – по собственному выбору

монтаж капота двигатея

нивелировка самолёта

внешняя отделка

конструкция – версия B

Одинаковые детали конструктора

Версия B  - комплектный размер

композитный моноблок фюзелажа
кит  ведения самолёта  включимо подвесной ковки ? это что такое???
управление газом и  устройством запуска
капот двигателя , включая зажимные приспособления
двери, вкл. ковки, механизма закрывания и замков  ????????
передний колпак кабины из оргстекла пространственно формированный, окна из оргстекла и смотровые отверстия
ковка фюзеляжа и носовой телёжки ?????? (может быть металлические части?)
носовая опора с колесом и колпаком
шасси рессорного типа, колеса, механические тормоза, колпаки
сиденья, включая закреплящий механизм
бортовая доска с туннелем
средняя консоль
комплектные композитные крылья, вкл. баки, подкосы,

подкрылки, элероны (тип Frise) и их управление

комплектные композитные  ГХП a ВХП
два четырёхточечных привязных ремня
Техническая документация для достройки
(в цене конструктора  - детальная  инструкция, фото и рисунки)

двигатель не в  цене набора

(всегда поставляют отдельно – в случае отдельно оплачиваемого заказа)

содержит:

двигатель по заказу

моторную раму, прочностные винты
комплектный набор деталей установки и управления двигателя, включая систему питания

Остаётся завершить
окончательные работы на композитных частях фюзеляжа и крыльев
монтаж  фонаря кабины из оргстекла, плексиглазовых окон в дверях и смотровых люков фюзеляжа

сборка замков / механизма открывания дверей – по собственному решению
изготовление деталей  и установка системы управления в т.ч. установка требуемой геометрии
монтаж двигателя и управления – по собственному выбору

аппаратура – по собственному выбору

электропроводка

интерьер кабины

приобретение и монтаж винта – по собственному выбору

монтаж капота двигателя

нивелировка самолёта

внешняя отделка

конструкция – версия C

Полумонтаж самолёта

Самолёт после комплектации и нивелировки в основном исполнении, с белым гелькоутом и драпировкой интерьера
Конструктор версии С не содержит:
двигатель и моторную раму
винт и конус
оснащение бортовыми  приборами

