               Основные характеристики 2-х местного самолёта

	№
	TTX
	Значение  параметра

	
	
	БЕЗ АЭРОДРОМНЫЙ 2-Х МЕСТНЫЙ САМОЛЁТ С ШАССИ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
	Everest
( конвертоплан)
2–х местный

	1
	Длина самолёта ,м
	6,15
	3,2

	2
	Размах крыла, м 
	8,4
	6,0 

	3
	Высота самолёта, м
	2,1
	2,2

	4
	Площадь крыла, кв.м
	
	

	5
	Нагрузка на крыло, кг/кв.м
	
	

	6
	Максимальный вес, кг
	710
	520

	7
	Вес пустого самолёта, кг
	435
	250

	8
	Полезная нагрузка, кг
	275
	270

	9
	Число мест, чел
	2-3
	2

	10
	Двигатель
	JABIRU 3300 или
ROTAX 914
	ZO- 01A

(дизель)

	11
	Мощность двиг., л.с
	120
	150

	12
	Нагрузка на на двиг.,кг/л.с
	5,9
	

	13
	Двигатель возд. подушки , ДВП(возможен гидропровод)
	MZ-34

(Канада)
	нет

	14
	Мощность ДВП, л.с
	27
	нет

	15
	Запас топлива ,л 
	120
	90 кг

	16
	Расход топлива , л/час
	15-17
	22,5 кг

	17
	Макс.скорость, км/час
	200
	400

	18
	Крейс. скорость, км/час
	165-180
	???

	19
	Практ.потолок, м
	3500
	9000 динамический

5000 статический

	20
	Скорость: отрыва ,км/час
	75
	Вертикальный старт

	21
	                 посадки, км/час
	65
	Вертикальная посадка

	22
	Длина: разбега, м
	130
	Нет

	23
	            Пробега, м
	25
	Нет

	24
	Продолж.полета,час
	До 7
	4

	25
	Макс.дальность,км
	До 1300
	1500


