Ведомость

	
	m, кг
	xц.т, м
	Мх, кг*м
	yц.т, м
	Мy, кг*м

	крыло
	49,52
	2,280
	112,9
	1,399
	69,3

	лодка
	41
	2,280
	93,5
	0,960
	39,4

	ГО
	12,56
	6,480
	81,4
	1,976
	24,8

	ВО
	6,32
	6,247
	39,5
	1,636
	10,3

	двигатель
	61
	3,023
	184,4
	1,431
	87,3

	приб. оборуд.
	4
	0,895
	3,6
	0,620
	2,5


	топливо
	37
	2,280
	84,4
	0,862
	31,9

	пол. нагрузка
	100
	1,798
	179,8
	0,132
	13,2

	жабры
	9
	2,779
	25,0
	0,792
	7,1

	управление
	5,8
	0,918
	5,3
	0,154
	0,9

	∑
	326
	28,980
	809,8
	9,962
	286,7


